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Основною метою розроблення науково-просвітницького центру екотехнологій є створення сучасного громадського простору, який поєднує освітню, дослідницьку, виставкову та рекреаційну функції. Проєкт орієнтований на популяризацію екологічних технологій, відновлюваних джерел енергії та принципів сталого розвитку.
Будівля центру розташована в Голосіївському районі міста Києва, на території Телички, у прибережній частині ділянки. Проєкт є складовою частиною нового поселення, у якому передбачено житлові квартали, громадські простори, заклад середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів із поглибленим вивченням відновлюваних технологій, невеликий торговий центр, паркову зону та підземну арт-будівлю.
На території центру запроєктовано будівлю науково-просвітницького центру, екопарк, експериментальний майданчик, прибережну зону відпочинку, майданчик відновлюваних джерел енергії, господарську зону та паркінг. Таке рішення дозволяє поєднати будівлю з природним середовищем і створити відкритий простір для навчання, відпочинку та демонстрації екологічних рішень.Архітектурне рішення будівлі побудоване на поєднанні криволінійних об’ємів, центрального атріуму, великих площин скління та вертикальних сонцезахисних ламелей. Атріум є головним просторовим ядром центру, він об’єднує поверхи, допомагає орієнтації відвідувачів та забезпечує природне освітлення внутрішнього простору.
Функціонально будівля поділена на громадсько-вхідну, лекційно-просвітницьку, експозиційну, навчальну, лабораторно-дослідницьку, адміністративну, технічну та захисну зони. На першому поверсі розміщені основні громадські простори, лекторій, експозиції, еко-майстерні та кафе. Другий поверх має навчально-виставкову функцію, третій відведений під лабораторії та дослідницькі приміщення, четвертий займає адміністративна частина. Підземний рівень використовується для технічних, господарських приміщень та укриття.
Конструктивне рішення прийнято з урахуванням прибережного розташування та складної форми будівлі. Передбачено пальовий фундамент, колонну несучу систему із залізобетонними колонами, металеві балки перекриття, світлопрозорі фасадні конструкції та сонцезахисні ламелі. На покрівлі передбачено розміщення сонячних панелей.
Проєкт створений з урахуванням сучасних вимог до громадських будівель, доступності, безпеки та енергоефективності. Він спрямований на формування відкритого освітнього середовища, де архітектура, природа і технології працюють як єдина система.
Ключові слова: науково-просвітницький центр, екотехнології, сталий розвиток, відновлювані джерела енергії, атріум, прибережна територія, екопарк, лабораторії, експозиція, сонцезахисні ламелі.




ABSTRACT
Veretennikov S.K. Project of a Scientific and Educational Center of Eco-Technologies for 800 Visitors in the Holosiivskyi District of Kyiv.
Head of the educational and creative workshop: Skoryk L.P.
Project consultant: Hirnyi O.O.
Qualification work for obtaining the first (bachelor’s) level of higher education in specialty 191 «Architecture and Urban Planning». National Academy of Fine Arts and Architecture, Kyiv, 2026.
The main purpose of designing the scientific and educational center of eco-technologies is to create a modern public space that combines educational, research, exhibition and recreational functions. The project is focused on the popularization of ecological technologies, renewable energy sources and the principles of sustainable development.
The building of the center is located in the Holosiivskyi district of Kyiv, on the territory of Telychka, in the coastal part of the site. The project is part of a new settlement, which includes residential quarters, public spaces, a secondary school of II-III levels with an in-depth study of renewable technologies, a small shopping center, a park area and an underground art building.
The territory of the center includes the building of the scientific and educational center, an eco-park, an experimental site, a coastal recreation zone, an area for renewable energy sources, a service zone and parking. This solution allows the building to be connected with the natural environment and creates an open space for education, recreation and demonstration of ecological solutions.
The architectural solution of the building is based on the combination of curved volumes, a central atrium, large glass surfaces and vertical sun-protection lamellas. The atrium is the main spatial core of the center. It connects the floors, helps visitors navigate inside the building and provides natural lighting for the interior spaces.
Functionally, the building is divided into public entrance, lecture and educational, exhibition, training, laboratory and research, administrative, technical and protective zones. The first floor contains the main public spaces, lecture hall, exhibitions, eco-workshops and cafe. The second floor has an educational and exhibition function, the third floor is intended for laboratories and research rooms, and the fourth floor contains the administrative part. The underground level is used for technical and service rooms, as well as a shelter.
The structural solution was developed considering the coastal location and the complex form of the building. The project includes a pile foundation, a column-based load-bearing system with reinforced concrete columns, metal floor beams, transparent facade structures and sun-protection lamellas. Solar panels are planned on the roof.
The project was developed in accordance with modern requirements for public buildings, accessibility, safety and energy efficiency. It is aimed at creating an open educational environment where architecture, nature and technology work as a single system.
Keywords: scientific and educational center, eco-technologies, sustainable development, renewable energy sources, atrium, coastal area, eco-park, laboratories, exhibition, sun-protection lamellas.
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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
1.1. Тема проєкту та її актуальність
Науково-просвітницький центр екотехнологій на 800 відвідувачів є громадською будівлею, у якій поєднуються освітня, дослідницька, виставкова та рекреаційна функції. Головна ідея проєкту полягає у створенні простору, де відвідувачі можуть не лише отримати інформацію про екологічні технології, а й побачити їх практичне застосування через експозиції, лабораторії, майстерні та відкриті демонстраційні зони.
Актуальність такого об’єкта пов’язана із сучасними екологічними викликами, зростанням навантаження на міське середовище та потребою у відповідальному використанні природних ресурсів. Для великих міст, зокрема Києва, важливим є створення просторів, які формують екологічну культуру, пояснюють принципи сталого розвитку та демонструють можливості відновлювальних технологій.
Особливо актуальною ця тема є для України, де через воєнні дії загострилися проблеми пошкодження природних територій, забруднення ґрунтів і води, а також руйнування інженерної та енергетичної інфраструктури. У таких умовах важливим стає не лише відновлення міст, а й формування нового підходу до проєктування, у якому враховуються енергоефективність, екологічна безпека, повторне використання ресурсів та розвиток відновлювальних технологій.
Освітня функція центру полягає у створенні умов для лекцій, практичних занять та ознайомлення відвідувачів з сучасними екотехнологіями. Такий центр може бути корисним для школярів, студентів, фахівців та всіх, хто цікавиться питаннями енергоефективності, переробки, водоочистки, екологічного моніторингу та відновлюваних джерел енергії.
Дослідницька функція реалізується через лабораторії, приміщення для аналізу даних, експериментальні майданчики та демонстраційні майстерні. Завдяки цьому будівля працює не лише як виставковий простір, а і як місце для практичного вивчення процесів, пов’язаних з екологією та новими технологіями.
Важливою частиною проєкту є його розташування в районі Телички, у Голосіївському районі міста Києва. Територія розглядається як частина нового поселення з житловими кварталами, громадськими просторами та закладом середньої освіти з поглибленим вивченням відновлюваних технологій. Тому науково-просвітницький центр логічно доповнює загальну структуру кварталу та посилює його освітній і екологічний напрям.
Проєктування такого центру є доцільним, оскільки він поєднує громадську доступність, навчання, дослідження та відпочинок. Будівля має стати не закритою науковою установою, а відкритим простором, де архітектура, природа і технології працюють разом.

1.2. Приклади подібних проєктів
Центр досліджень сталого розвитку CIRS, Ванкувер, Канада.
Збудовано у 2011 році на території кампусу Університету Британської Колумбії у Ванкувері за проєктом архітектурного бюро Perkins Will. Ідея створення центру належить Джону Робінсону, який займався питаннями сталого розвитку та впливу людини на навколишнє середовище.
Центр розташований на щільній ділянці університетського кампусу, тому архітекторам потрібно було не лише розмістити необхідні функції, а й зберегти зв’язок будівлі з навколишнім середовищем. 
Споруда площею близько 5675 м² складається з двох чотириповерхових крил, з’єднаних центральним атріумом. Атріум є головним простором будівлі: через нього організовано вхід, основні зв’язки та доступ до аудиторії на 450 місць, освітленої природним світлом. Крім транзитної функції, він виконує роль місця зустрічей, спілкування та короткочасного відпочинку.
Функціонально CIRS поєднує дослідницькі, навчальні та громадські приміщення. У будівлі розташовані офіси дослідників, переговорні кімнати, лабораторії, приміщення для комп’ютерного моделювання будівель, інтерактивний зал, аудиторія, кафе та відкриті громадські простори. 
Важливою особливістю будівлі є те, що її екологічні рішення не приховані, а показані відвідувачам. CIRS використовує природне освітлення, вентиляцію, сонячну енергію, теплообмін із ґрунтом, збір дощової води та очищення стічних вод на місці. Вузькі корпуси дозволяють денному світлу проникати глибоко в приміщення, а вікна, що відкриваються, забезпечують природне провітрювання.
У конструктивному рішенні широко використано деревину. Відкрита дерев’яна конструкція формує теплий характер інтер’єру та демонструє можливість застосування природних і відновлюваних матеріалів у сучасній громадській архітектурі.
Центр сталого розвитку The Crystal, Лондон, Велика Британія.
Проєкт розроблено архітектурним бюро Wilkinson Eyre Architects. Споруда задумувалась як міжнародний центр для обговорення питань сталого міського розвитку, впровадження нових технологій та демонстрації можливостей сучасної екологічної архітектури.
Будівля розташована біля Royal Victoria Dock. Завдяки помітному розташуванню архітектори сформували її як окремий павільйон у відкритому просторі. Об’єм не має чітко виражених головного та заднього фасадів, а також традиційного даху. Натомість форма складається з низки граней, що нагадують кристал і по-різному сприймаються з рівня вулиці, з води та з висоти канатної дороги.
Загальна площа будівлі становить близько 6300 м². Усередині розміщені виставкові простори, конференц-зали, технологічний та інноваційний центр, офісні приміщення, кафе, зарядні станції для електромобілів, а також аудиторія на 270 місць. Основною частиною будівлі є велика інтерактивна виставка, присвячена майбутньому міст, сталому транспорту, енергопостачанню, водним системам, будівельним технологіям та охороні здоров’я.
Архітектурний образ The Crystal побудований на кристалічній геометрії. Гострі кути, похилі площини та складна форма скляної оболонки створюють виразний силует будівлі. 
Внутрішні простори сформовані відповідно до складної зовнішньої геометрії. Через похилі площини фасаду всередині утворюються різноманітні за характером приміщення. Виставкова зона займає значну частину будівлі, інтерактивними інсталяціями й окремими просторами для лекцій та презентацій. Завдяки такому плануванню будівля працює не лише як виставковий центр, а і як місце для навчання, зустрічей та професійного обговорення міського розвитку.
Висновки:
Проаналізовані будівлі демонструють сучасний підхід до формування науково-просвітницьких і виставкових центрів, де архітектура поєднується з екологічними та інженерними рішеннями. У центрі CIRS важливим є використання центрального атріуму, який об’єднує основні функціональні зони та працює як громадський простір для спілкування й відпочинку. Також вдалим рішенням є відкрита демонстрація екологічних систем, завдяки чому будівля сама стає навчальним елементом.
У центрі The Crystal найбільш виразним є архітектурний образ, побудований на кристалічній формі та складній скляній оболонці. Фасад будівлі не лише створює впізнаваний силует, а й бере участь у регулюванні природного освітлення та захисті приміщень від перегріву. Функціональне наповнення споруди поєднує виставкові простори, аудиторії, конференц-зали, офіси та громадські зони, що робить будівлю багатофункціонально.

2. ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ

	Експлікація приміщень

	№
	Найменування
	Площа, м²

	1 поверх

	Лекційно-просвітницька зона

	001
	Лекторій
	202.29

	002
	Коридор
	74.21

	003
	Фойє лекторію
	57.26

	004
	Конференц-зал
	58.57

	005
	Комора
	31.61

	006
	Кімната лектора
	28.79

	007
	Кімната тимчасового перепочинку
	67.08

	Громадсько-вхідна зона

	008
	Медпункт
	40.46

	009
	Вестибюль
	133.94

	010
	Рецепція
	14.30

	011
	Охорона
	14.19

	012
	Гардеробна
	69.09

	013
	Зона очікування
	55.94

	Демонстраційно-практична зона

	014
	Демонстраційна еко-майстерня 
	344.61

	015
	Демонстраційна еко-майстерня
	275.40

	Експозиційна зона

	016
	Коридор
	65.26

	017
	Інтерактивна експозиція
	130.78

	018
	Постійна експозиція
	658.96

	Рекреаційно-харчова зона

	019
	Кафе
	267.35

	020
	Кухня
	86.16

	021
	Підсобна кафе
	29.98

	Комунікаційно-санітарна зона

	022
	Санвузол чоловічий
	20.92

	023
	Санвузол жіночий
	20.92

	024
	Санвузол МГН
	5.22

	025
	Санвузол чоловічий
	23.93

	026
	Санвузол жіночий
	20.66

	027
	Санвузол МГН
	5.22

	028
	Сходова клітка
	28.00

	029
	Сходова клітка
	28.00

	030
	Сходова клітка
	28.00

	031
	Сходова клітка
	28.00

	032
	Ліфтовий хол
	21.70

	033
	Ліфтовий хол
	21.70

	034
	Спуск у складську
	321.11

	2 поверх

	Навчальна зона

	035
	Навчальна лабораторія
	110.69

	036
	Клас екомоделювання 
	116.23

	038
	Навчальна лабораторія
	59.28

	039
	Переговорна
	22.76

	040
	Кімната викладача
	21.34

	041
	Коридор
	28.14

	042
	Коридор
	68.43

	043
	Комора навчального обладнання
	57.01

	Практично-дослідна зона

	044
	Прототипувальна майстерня
	452.25

	045
	Демонстраційна еко-майстерня
	258.30

	Експозиційно-рекреаційна зона

	046
	Коридор
	27.68

	047
	Експозиція
	1,124.01

	048
	Лаундж
	198.22

	Комунікаційно-санітарна зона

	049
	Санвузол чоловічий
	20.92

	050
	Санвузол жіночий
	20.92

	051
	Санвузол МГН
	5.22

	052
	Санвузол чоловічий
	23.93

	053
	Санвузол жіночий
	20.66

	054
	Санвузол МГН
	5.22

	055
	Сходова клітка
	28.00

	056
	Сходова клітка
	28.00

	057
	Сходова клітка
	28.00

	058
	Сходова клітка
	28.00

	059
	Сходова клітка
	28.00

	060
	Сходова клітка
	28.00

	061
	Ліфтовий хол
	21.70

	062
	Ліфтовий хол
	21.70

	3 поверх

	Лабораторно-дослідницька зона

	063
	Лабораторія біотехнологій
	133.21

	064
	Лабораторія біотехнологій
	108.20

	065
	Коридор
	59.01

	066
	Контроль доступу
	17.08

	067
	Кімната перепочинку
	47.46

	Лабораторно-дослідницька та аналітична зона

	068
	Експериментальна лабораторія
	309.06

	069
	Контроль доступу
	59.94

	070
	Коридор
	409.02

	071
	Кімната аналізу даних
	16.68

	072
	Кімната аналізу даних
	37.47

	073
	Кімната аналізу даних
	14.54

	074
	Лабораторія матеріалознавства
	151.59

	075
	Екологічний моніторинг
	49.82

	076
	Склад матеріалів та реагентів
	77.72

	078
	Лабораторія біотехнологій
	69.73

	079
	Лабораторія водоочистки та рециркуляції
	62.45

	080
	Лабораторія екотехнологій
	56.66

	081
	Експериментальна лабораторія
	76.63

	082
	Кабінет дослідників
	19.95

	083
	Кабінет дослідників
	17.75

	Комунікаційно-санітарна зона

	084
	Санвузол чоловічий
	20.92

	085
	Санвузол жіночий
	20.92

	086
	Санвузол МГН
	5.22

	087
	Санвузол чоловічий
	23.93

	088
	Санвузол жіночий
	20.66

	089
	Санвузол МГН
	5.22

	090
	Сходова клітка
	27.11

	091
	Сходова клітка
	27.11

	092
	Сходова клітка
	28.00

	093
	Сходова клітка
	28.00

	094
	Ліфтовий хол
	22.18

	095
	Ліфтовий хол
	53.06

	4 поверх

	Адміністративна зона

	096
	Зона очікування
	92.77

	097
	Кімната персоналу
	24.84

	098
	Архів
	33.69

	099
	Адміністрація центру
	40.42

	100
	Секретаріат
	29.71

	101
	Кімната директора
	25.66

	102
	Контроль доступу
	14.58

	103
	Коридор
	89.50

	Комунікаційно-санітарна зона

	104
	Санвузол чоловічий
	20.92

	105
	Санвузол МГН
	5.22

	106
	Санвузол жіночий
	20.92

	107
	Сходова клітка
	27.11

	108
	Сходова клітка
	27.11

	109
	Ліфтовий хол
	22.18

	110
	Ліфтовий хол
	27.46

	-1 поверх

	Технічна зона

	111
	Насосна
	63.03

	112
	Склад матеріалів
	57.22

	113
	Склад
	57.22

	114
	Електрощитова
	87.26

	115
	Насосна
	49.71

	116
	Склад кафе
	56.40

	117
	Припливна венткамера
	68.41

	118
	Склад обладнання експозицій
	69.13

	119
	Склад матеріалів
	69.69

	120
	Венткамера витяжна
	68.84

	121
	Комора прибирального інвентарю
	85.12

	122
	Комора інвентарю
	91.95

	123
	Серверна
	95.74

	124
	Тимчасова складська
	52.87

	125
	Зона розвантаження
	179.36

	126
	Тамбур сміттєкамери
	6.80

	127
	Сміттєкамера
	29.79

	128
	Зона розвантаження
	965.20

	129
	Коридор персоналу
	421.52

	130
	Коридор персоналу
	29.46

	132
	Роздягальня персоналу
	26.21

	133
	Роздягальня персоналу 
	26.21

	134
	Кімната персоналу
	30.8

	135
	Кімната персоналу
	30.8

	Зона укриття

	131
	Коридор
	26.36

	136
	Тамбур укриття
	25.16

	137
	Укриття, приміщення подвійного призначення
	247.54

	138
	Комора запасів
	60.39

	139
	Санвузол чоловічий
	18.56

	140
	Санвузол жіночий
	18.88

	141
	Коридор укриття
	30.92

	Комунікаційно-санітарна зона

	142
	Сходова клітка
	28.00

	143
	Сходова клітка
	28.00

	144
	Ліфтовий хол
	25.52

	145
	Ліфтовий хол
	25.52



 




3. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

3.1. Містобудівні умови
Науково-просвітницький центр екотехнологій на відвідувачів запроєктовано у місті Києві, в Голосіївському районі, на території Телички. Місце розташування об’єкта пов’язане з прибережним простором, що впливає на загальну містобудівну ідею та формування зв’язку між новою забудовою, громадськими просторами і природним середовищем.
У межах території Телички було запроєктовано нове поселення з житловими кварталами, громадськими просторами та закладом середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів із поглибленим вивченням відновлюваних технологій. Науково-просвітницький центр екотехнологій доповнює цю структуру та розвиває її освітній і дослідницький напрям.
Клімат Києва помірно континентальний, із теплим літом та відносно м’якою зимою. Під час проєктування враховано необхідність природного освітлення, захисту приміщень від надмірної інсоляції, сезонні зміни температури та вплив прибережного розташування.
Рельєф території прийнято переважно спокійним, без значних перепадів висот. Композиція кварталу сформована з урахуванням розміщення житлової забудови, освітнього закладу, громадських просторів, паркової зони та прибережної частини. Завдяки цьому територія сприймається як єдина містобудівна структура, у якій громадські об’єкти доповнюють житлове середовище.
Транспортна доступність забезпечується через транспортний вузол біля станції метро «Видубичі». До району можна дістатися Сирецько-Печерською лінією метрополітену, автобусами №43, №54, №115, маршрутними таксі №193, №491, №567, а також міською електричкою із зупинкою «Видубичі».
У структурі нового поселення передбачено житлові квартали, заклад середньої освіти, невеликий торговий центр, громадські простори та паркову зону. У парковій частині також розташована підземна арт-будівля, яка доповнює культурну функцію території та створює додатковий громадський простір.
3.2. Генеральний план
Ділянка науково-просвітницького центру екотехнологій має площу 3,8 га та розташована в прибережній частині території Телички. Форма території витягнута вздовж водойми, що вплинуло на композицію генерального плану. Будівля центру розміщена в центральній частині ділянки та дотримується необхідних відступів від проїздів, меж території та прибережної зони.
У проєкті передбачено під’їзд до ділянки з боку основної дороги. Паркінг розташований праворуч від будівлі, тому транспортний рух не перевантажує центральну пішохідну частину. Окремо передбачено господарський під’їзд для обслуговування будівлі, розвантаження та доступу пожежної техніки.
Перед входом сформовано відкритий майданчик для відвідувачів, який переходить у систему прогулянкових доріжок. Пішохідні шляхи поєднують центр з екопарком, експериментальним майданчиком, прибережною зоною відпочинку та відкритими громадськими просторами.
Через розташування біля водойми основні рекреаційні простори винесені до прибережної частини ділянки. Тут передбачено прогулянкові маршрути, кругові майданчики, зони відпочинку та виходи до води. Плавні лінії доріжок підтримують криволінійну форму будівлі та створюють більш природний характер благоустрою.
Територія запроєктована з урахуванням доступності для маломобільних груп населення. Основні підходи до будівлі, пішохідні доріжки та майданчики передбачені без різких перепадів висот і зайвих бар’єрів.
Основним покриттям пішохідних доріжок та майданчиків прийнято бетонні ФЕМи, зручні для щоденного користування та пересування відвідувачів. На території передбачено газони, декоративні дерева, кущі, лавки, урни та освітлення.
3.3. Архітектурні рішення
Проєкт науково-просвітницького центру екотехнологій побудований на поєднанні кількох функціональних об’ємів, об’єднаних центральною частиною з атріумом. Форма будівлі має вільний пластичний характер, але в її композиції простежується чітка система. Округлі об’єми допомагають пов’язати споруду з прибережним ландшафтом та плавними лініями генерального плану.
Будівля має один підземний рівень та чотири надземні поверхи. Структура плану змішана: атріумна, коридорна та криволінійна. Центральний атріум є головним просторовим ядром будівлі, він об’єднує поверхи, допомагає орієнтації відвідувачів та забезпечує природне освітлення внутрішнього простору.
Головний вхід розташований зверху, з боку основного підходу до ділянки. Перший поверх є найбільш відкритим для відвідувачів. Тут розміщено вестибюль, рецепцію, гардеробну, зону очікування, лекторій, конференц-зал, експозиційні простори, демонстраційні еко-майстерні, кафе та медпункт.
Другий поверх має навчально-виставкову функцію. На ньому запроєктовано навчальні лабораторії, клас екомоделювання, переговорну, кімнату викладача, прототипувальну майстерню, демонстраційну еко-майстерню, експозицію та лаундж. Цей рівень працює як перехід від публічної частини до більш спеціалізованих просторів.
Третій поверх відведений під лабораторно-дослідницький блок. Тут розташовані лабораторії біотехнологій, екотехнологій, водоочистки та рециркуляції, матеріалознавства, експериментальні лабораторії, кімнати аналізу даних, екологічний моніторинг, склад матеріалів та реагентів і кабінети дослідників.
Четвертий поверх займає адміністративна зона. Тут розміщені зона очікування, кімната персоналу, архів, адміністрація центру, секретаріат, кімната директора та контроль доступу.
Підземний рівень виконує технічну, господарську та захисну функцію. У ньому розміщені насосні, електрощитова, венткамери, серверна, склади, зона розвантаження, сміттєкамера, приміщення персоналу та укриття / приміщення подвійного призначення.
Вертикальне сполучення між поверхами забезпечується сходовими клітками та ліфтовими холами. Їх розміщення дозволяє зручно організувати рух відвідувачів, персоналу та забезпечити евакуацію людей у разі надзвичайної ситуації.
Фасади будівлі вирішені з використанням великих площин скління, металевих елементів та вертикальних сонцезахисних ламелей. Скління відкриває внутрішній простір до навколишнього середовища, а ламелі захищають приміщення від надмірного сонця та формують ритм фасаду.


3.4. Конструктивні рішення
Науково-просвітницький центр екотехнологій спроєктований з урахуванням прибережного розташування ділянки, складної криволінійної форми, великої площі скління та центрального атріуму. Через близькість до водойми для будівлі передбачено пальовий фундамент, який передає навантаження на більш стійкі шари ґрунту та зменшує ризик нерівномірного осідання.
Несуча система будівлі прийнята переважно колоною. Основні вертикальні навантаження сприймають внутрішні залізобетонні колони, які передають їх на фундаментну систему. Таке рішення дозволяє сформувати великі відкриті простори без зайвого поділу внутрішніми несучими стінами. Це особливо важливо для експозиційних залів, лекторію, навчальних лабораторій, демонстраційних майстерень та атріумного простору. Металеві елементи використовуються для балок перекриття, фасадної підсистеми, світлопрозорого покриття атріуму та конструкцій покрівлі. 
Перекриття передбачаються по металевих балках із використанням монолітних або збірно-монолітних елементів. Просторова жорсткість будівлі забезпечується спільною роботою залізобетонних колон, перекриттів, сходово-ліфтових вузлів та вертикальних ядер.
Атріумна частина будівлі має світлопрозоре покриття, яке підтримується металевими конструкціями. Завдяки цьому внутрішній простір отримує більше природного освітлення, а сам атріум працює як головний композиційний елемент будівлі.
Зовнішні огороджувальні конструкції виконані у вигляді скляної фасадної оболонки з металевою підсистемою. Перед склінням розміщуються вертикальні сонцезахисні ламелі, які захищають приміщення від перегріву та формують ритм фасаду.
Покрівля має технічний та частково експлуатований характер. На ній передбачено світлопрозорі елементи атріуму, інженерні об’єми та сонячні панелі.
3.5. Інженерні рішення 
Будівля забезпечена основними інженерними системами, які потрібні для комфортної, безпечної та стабільної роботи об’єкта. У проєкті передбачено системи опалення, вентиляції, кондиціонування, електропостачання, водопостачання, водовідведення, пожежогасіння, внутрішнього та зовнішнього освітлення, охоронної сигналізації. 
Основні технічні приміщення розміщені на підземному рівні будівлі. Це дозволяє винести інженерне обладнання за межі головних громадських просторів, зменшити його вплив на відвідувачів та забезпечити зручний доступ для обслуговування. Таке рішення допомагає зробити верхні поверхи більш відкритими й комфортними для основних функцій центру.

3.6. Основні техніко-економічні показники
1. Площа ділянки: 3.8 га
2. Площа забудови: 3279.61 м2
3. Поверховість: 4 надземні поверхи та 1 підземний рівень.
4. Загальний будівельний об’єм: 47 797.14 м3 
Вище +0.000: 36584.56 м3 
Нижче +0.000: 11212.58 м3 
5. Загальна площа: 11964.18 м2 
6. Місткість: 800



4. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій" 
2. ДБН В.2.2-9:2018 "Громадські будинки та споруди. Основні положення" 
3. ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення" 
4. ДБН В.1.1-7:2016 "Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги" 

5. ПЕРЕЛІК КРЕСЛЕНЬ ТА ІЛЮСТРАТИВНИЙ МАТЕРІАЛ
1. Опорний план
2. Ситуаційний план
3. Генеральний план
4. План 1-го поверху
5. План 2-го поверху
6. План 3-го поверху
7. План 4-го поверху
8. План -1-го поверху
9. Розріз 1-1
10. Розріз 2-2
11. Розріз 3-3
12. Фасади
13. Візуалізації
14. Вибух-схема
15. Додаткові фрагменти 
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