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АНОТАЦІЯ
Горбачова Дар’я Сергіївна. Проєкт кінокомплексу на 6 глядацьких залів у Голосіївському районі міста Києва.
Навчально-творча майстерня Д. І. Антонюка, консультант кваліфікаційної роботи Т. В. Ширяєв.
Кваліфікаційна робота на здобуття першого бакалаврського рівня вищої освіти за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування». – Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури (НАОМА), м.Київ, 2026р.
Тема, мета та актуальність
Темою кваліфікаційної роботи є розробка кінокомплексу на 6 глядацьких залів різної місткості. Метою роботи є створення сучасного, естетичного, функціонального, комфортного для відвідувачів культурно-дозвільного простору.
Особливу увагу приділено функціональній організації та раціональному зонуванню простору. Забезпечено зручність експлуатації як для відвідувачів, так і для персоналу. В складі проєкту передбачено три види глядацьких залів: на 200, 100 та 50 місць; а також громадський простір, зони обслуговування відвідувачів, адміністративні й технічні приміщення. Окрім основних функцій, в проєкт додано кафе, тематичний магазин та відкритий майданчик для кінопоказу в теплий час. Це дозволяє розширити можливості використання об’єкта й підвищити його громадське значення.
Кінокомплекс пропонується як громадський простір, що об’єднує функції кінопоказу, відпочинку й дозвілля, та сприяє формуванню злагодженого міського середовища.
Ключові слова: кінокомплекс, кінотеатр, глядацька зала, кінопроєкційні, культурно-дозвільний об’єкт, громадський простір, архітектурне середовище, функціональне зонування, доступність, безбар’єрність, сучасна архітектура, благоустрій.
ABSTRACT
Horbachova Daria. Architectural project of a multiplex cinema with 6 viewing rooms in the Holosiivskyi District of Kyiv.
Educational and creative studio of D. Antoniuk, thesis and project advisor: T. Shiryaev.
Thesis to obtain a first-level (bachelor’s) degree in of higher education in specialty 191 “Architecture and Urban Planning.” – National Academy of Fine Arts and Architecture (NAOMA), Kyiv, 2026.
Topic, purpose, and relevance
This thesis focuses on the design of a multiplex cinema with six viewing rooms of varying capacities. The purpose of the project is to create a modern, aesthetically pleasing, functional, and visitor-friendly cultural and recreational space.
The functional organization and rational zoning of the space have been given special attention. The design ensures ease of use for both visitors and staff. It includes three types of viewing rooms: with 200, 100, and 50 seats, as well as a public space, visitor service areas, and administrative and technical facilities. In addition to its core functions, the project includes a café, a themed gift shop, and an open-air screening area for outdoor movie showings during warmer months. This expands the facility’s potential uses and enhances its public significance.
The architectural design is characterized by a restrained and minimalist style. The layout is designed for intuitive clarity and comfortable circulation. The project ensures barrier-free accessibility and complies with fire safety requirements.
The cinema complex is intended as a public space that combines the functions of film showing, recreation and entertainment, and contributes to the development of a harmonious urban environment.
Keywords: cinema complex, movie theater, viewing room, projection room, cultural and recreational facility, public space, architectural environment, functional zoning, accessibility, barrier-free design, modern architecture, urban landscaping.
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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
1.1 Тема проєкту та актуальність 
Незважаючи на стрімкий розвиток цифрових технологій та доступність кінематографу на онлайн-платформах, кінокомплекси досі відіграють значну роль серед громадських споруд культурно-дозвільного спрямування. Сучасний кінокомплекс являє собою простір орієнтований не лише на перегляд кіно – це важливий осередок як культурного, так і соціального життя, що може передбачати різні сценарії проведення вільного часу. В зв’язку з цим особливо актуально створювати об’єкти, що здатні забезпечити додаткові можливості для відпочинку, спілкування й культурного розвитку. 
В умовах конкуренції з цифровими сервісами зростає значення архітектурного середовища, якість громадських зон та додаткових функцій, що сприяють збільшенню часу перебування відвідувачів у будівлі.
Проектований кінокомплекс є сучасним об’єктом культурно-розважального призначення, що включає шість залів різної місткості. Така структура дозволяє забезпечити гнучкість використання комплексу, а також враховувати різноманітний характер кінопоказів та особливості глядацької аудиторії. Також до складу проєкту входять кафе, тематичний магазин і відкритий майданчик для проведення сезонних кінопоказів. Наявність додаткових громадських зон дозволяє розширити характер використання об'єкта, завдяки цьому кінокомплекс виступає не тільки місцем кінопоказу, а й простором повсякденного дозвілля, розрахованим на різні категорії користувачів.
Проект спрямований на створення доступного, функціонального та архітектурно виразного об’єкта, що відповідає актуальним вимогам до будівель культурно-розважального призначення та враховує зміни у поведінці відвідувачів.
Актуальність проекту зумовлена необхідністю формування якісної культурно-дозвільної інфраструктури в районах нової забудови. Обрана ділянка розташована в зоні перспективного містобудівного розвитку, де в майбутньому передбачається формування щільної житлової забудови з розміщенням навчальних закладів, офісних комплексів, об’єктів обслуговування та інших громадських функцій. Наразі на цій території відсутні великі культурно-розважальні об’єкти, а найближчі кінотеатри знаходяться на значній відстані. Завдяки вигідному транспортному положенню та безпосередній близькості до станцій метрополітену проектований кінокомплекс здатний стати важливим громадським центром як для майбутніх мешканців району, так і для відвідувачів прилеглих ділових та рекреаційних зон.
1.2 [bookmark: _Hlk232603880]Аналіз світового досвіду проєктування та будівництва
Яскравий приклад сучасного підходу до проєктування кінокомплексів – Національна сінетека в Мехіко (Cineteca Nacional Siglo XXI). В 2012-2014 роках бюро Rojkind Arquitectos реконструювало старий проєкт, значно його розширивши. Тепер в склад сінетеки входять не тільки кінозали, а й торгівельні приміщення, зони відпочинку, гастрономічні точки й амфітеатр просто неба для проведення розважальних заходів. Характерною архітектурною особливістю стала покрівля з перфорацією над громадською зоною, що об’єднує всі окремі об’єми кінокомплексу. Уважно продумано благоустрій та озеленення території. Завдяки всім цим факторам сьогодні «Сінетека» працює не тільки як простір кінопоказу, а як повноцінний громадський простір.
Інший приклад – Filmhuis Den Haag в Гаазі, Нідерланди. Він має п’ять кінозалів, кафе, ресторан, виставковий і лекційний простори. Цей об’єкт розрахований на створення камерної атмосфери та зв’язок між кінопоказом і соціальним життям, що реалізовано завдяки розвиненим громадським зонам, які сприяють тривалому перебуванню відвідувачів. Таким чином, кінокомплекс має і культурну, і комунікативну функцію. 
Cinemateca de Bogotá, розташована в столиці Колумбії, була введена в експлуатацію в 2019 році. Цей проєкт має кінозали різної місткості, освітні приміщення, виставкові простори, бібліотеку, торгівельну зону, приміщення для створення аудіовізуального контенту, кіноархів. Будівля активно взаємодіє з міським середовищем та слугує культурним центром, покликаним «оживити» історичний район міста. Архітектурне рішення лаконічне, об’єкт вирізняється раціональним плануванням, а в основу концепції закладено важливість внутрішньої циркуляції, руху відвідувачів та орієнтованого на людину масштабу будівлі.
Cineum Cannes в місті Канни, Франція, відкрито в 2021 році за проєктом Рюді Річчотті. Має 12 кінозалів і розвинену систему громадських просторів. Архітектурний образ вирізняється пластичністю об’єму, що сформовано завдяки монолітним бетонним елементам фасаду.  
Розглянуті приклади вплинули на моє бачення на формування проєкту кінокомплексу в Києві: прагнення до функціональності, зручності та комфорту для різних категорій користувачів в поєднанні з чітким лаконічним дизайном. 
2. ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ
Склад приміщень кінокомплексу:
	І
	Приміщення для глядачів

	1.
	Вестибюль з касовими кабінами
	50 м2

	2.
	Вхідний вестибюль
	125 м2 

	3.
	Гардероб
	50 м2 

	4.
	Фойє
	250 м2

	5.
	Буфет і бар
	165 м2

	6.
	Доготівельні та робочі приміщення 
	70 м2

	7.
	Санітарні вузли
	

	ІІ
	Демонстраційні зали

	8.
	Кінозал на 200 місць
	2 х 240 м2

	9.
	Кінозал на 100 місць
	2 х 120 м2

	10.
	Кінозал на 50 місць
	2 х 60 м2

	11.
	Кінопроекційні групи приміщень при глядацьких залах
	

	IІІ
	Приміщення адміністрації

	12.
	Кабінет директора
	15 м2

	13.
	Кабінет методиста
	15 м2

	14.
	Кабінет бухгалтерії
	15 м2

	15.
	Кабінет відділу маркетингу та реклами
	15 м2

	16.
	Додаткові кабінети 
	

	17.
	Технічні приміщення, комори
	


Також передбачається зона для фестивалів і розважальних заходів на ділянці та торгівельна точка. 
3. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
3.1 Містобудівні умови
Кінокомплекс розташовано в місті Києві, в Голосіївському районі, неподалік від річки Дніпро. Найближча станція метро – «Видубичі», також в перспективі можливе відкриття станції «Теличка». 
Клімат у Києві помірно-континентальний, відповідає І температурній зоні (ДБН В.2.6-31:2021). Ділянка не має вираженого рельєфу, відкриває вид на пагорби Києва, де розташовано ботанічний сад ім.Гришка, з Заходу та берег Дніпра зі Сходу. 
Кінокомплекс є частиною попередньо розробленого мікрорайону, він знаходиться якнайближче до головних транспортних та пішохідних осей, всередині громадського центру, що сприяє доступності та зручності відвідування. Важливою особливістю проєкту є його взаємодія з прилеглими громадськими об’єктами. У поєднанні з розташованим у безпосередній близькості арт-центром (проєкт Лисенко М.) кінокомплекс формує єдиний культурний осередок району. Обидві будівлі розташовані на одній пішохідній площі, що пов’язує житлову забудову з громадським центром. Завдяки такому плануванню ділянка стає центром тяжіння для чотирьох житлових кварталів, що формуються в межах нового мікрорайону.
3.2 Генеральний план
Ділянка розташована у Південно-Західній частині мікрорайону, в пішохідній доступності до метрополітену. Доступ до споруди забезпечено завдяки пішохідній та транспортній осям. Організовано дві окремі наземні автомобільні парковки (головна парковка для відвідувачів з заходу та парковка персоналу з північного заходу), під’їзд до головного входу та технічний під’їзд до гос.подвір’я, через яке відбувається вивіз сміття та постачання ресурсів для кухні буфету. Передбачено під’їзд пожежної машини.
Головний вхід орієнтовано на схід, зі сторони житлової забудови. Перед входом розташована центральна пішохідна площа, а з півдня від споруди проходить транзитна пішохідна вісь, що з’єднує житлову забудову мікрорайона зі стилобатом офісного комплексу. Саме з цієї транзитної осі є доступ до відкритого майданчику кінокомплексу, де проходять сезонні кіноперегляди під відкритим небом. 
Поруч знаходиться паркова ділянка, що слугує буферною зоною між культурно-розважальним об’єктом та бізнес-центром. Від автомобільної дороги кінокомплекс відділяють насадження дерев та кущів.
Планувальне рішення не передбачає сходів та інших перепадів висоти, для маломобільних груп населення повністю забезпечено безбар’єрний доступ.
3.3 Архітектурні рішення
Кінокомплекс розроблено в монументальній, лаконічній, сучасній стилістиці. Кожен з шести кінозалів являє собою цільний архітектурний об’єм. Завдяки мінімалістичній, чіткій формі, споруда вдало вписується в навколишній контекст.
Будівля має три поверхи і підвал з укриттям. Планувальна структура атріумна. На першому поверсі розташовані приміщення громадської функції та обслуговування відвідувачів: каса, тематичний магазин, гардероб, кафе-бар. Також з першого поверху здійснюється вхід в найменші глядацькі зали. На другому поверсі розміщено зони відпочинку та очікування сеансу, а також вхід до чотирьох глядацьких залів. Третій поверх має службову функцію: тут знаходяться кінопроекційні приміщення, комори, кабінети адміністрації. Підвальний поверх має бомбосховище, електрощитову, технічні приміщення, вентиляційні. Кожен поверх має блок санвузлів. 
Вертикальні комунікації між першим та другим поверхами здійснюються за допомогою ескалатора, також на всі три поверхи працює ліфт, розрахований на доступність для маломобільних груп населення. 
У будівлі кінокомплексу передбачено дві евакуаційні сходові клітини типу СК1. З кожної глядацької зали забезпечено евакуаційні виходи на вулицю. Вихід з бомбосховища забезпечено пандусом.
3.4 Конструктивні рішення
Конструктивна схема будівлі кінокомплексу прийнята у вигляді каркасно-стінової системи. Застосовано монолітні залізобетонні колони та несучі стіни. Великі прольоти глядацьких залів і центрального атріуму перекриваються металевими фермовими конструкціями, це дозволяє реалізувати заплановані об’ємно-просторові рішення без улаштування додаткових проміжних опор. Міжповерхові перекриття виконуються з монолітного залізобетону.
Зовнішні огороджувальні конструкції об’ємів глядацьких залів запроєктовано з використанням монолітного залізобетону, в той час як для загального громадського простору використовується скляна навісна фасадна система.
Температурно-деформаційні шви передбачено влаштувати відповідно до нормативних вимог. 
3.5 Інженерні рішення та заходи з енергоефективності
Інженерне забезпечення передбачає підключення до зовнішніх мереж електропостачання, водопостачання, водовідведення й теплопостачання. Задля підвищення енергоефективності будівлі кінокомплексу на поверхні плоского даху передбачається розміщення фотоелектричних панелей. 
Санітарні вузли згруповані вертикально, що сприяє раціональному розміщенню інженерних комунікацій.  
3.6 Основні техніко-економічні показники
1. Площа ділянки (га) – 1.13 га
2. Площа забудови (м2) – 1801 м2
3. Поверховість (пов.) – 3 пов.
4. Загальний будівельний об’єм
· Вище відм. 0.000 (м3) – 16778 м3
· Нижче відм. 0.000 (м3) – 3363 м3
5. Загальна площа – 4256 м2
6. Корисна площа – 2618 м2
7. Місткість – 700 чол.
4. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. ДБН В.2.2-16-2019 "Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади"
2. ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення"
3. https://world-architects.com/es/rojkind-arquitectos-mexico-city/project/cineteca-nacional-siglo-xxi
4. https://www.rewirefestival.nl/venue/filmhuis-den-haag
5. https://www.archdaily.cl/cl/920633/centro-cultural-de-las-artes-audiovisuales-nueva-cinemateca-de-bogota-colectivo-720
6. https://cotedazurfrance.com/offers/cineum-cannes-cannes-la-bocca-en-3660528/ 
5. ПЕРЕЛІК КРЕСЛЕНЬ ТА ІЛЮСТРАТИВНИЙ МАТЕРІАЛ
1. Ситуаційний план
2. Генеральний план
3. План 1-го поверху
4. План 2-го поверху
5. План 3-го поверху
6. План бомбосховища
7. Розріз 1-1
8. Розріз 2-2
9. Фасад головний
10.  Фасад бічний (південний)
11.  Візуалізації
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