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АНОТАЦІЯ

Гупалов О.А, студент 4 курсу ОР Бакалавр. 
Проєкт виставкового центру в Голосіївському районі м. Києва. 
Навчально-творча майстерня А.М.Давидова. Консультант проєкту – М.Ш.Гершензон 
Кваліфікаційна робота на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування». – Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, Київ, 2024. 
Дипломна робота присвячена розробці проєкту багатофункціонального виставкового центру як частини забудови житлового кварталу. Метою роботи є створення сучасного, інклюзивного простору, що забезпечить осередок культурного життя для різних груп населення. 
В ході створення проекту забудови житлового кварталу в Голосіївському районі міста Києва, були закладені проекти житлового багатоповерхового будинку, річкового вокзалу, гімназії на 6 класів (240 учнів) і ліцею на 10 класів (144 учня) та, зокрема, проект виставкового центру. На захист виноситься проект виставкового центру.
Територія виставкового центру знаходиться поряд з житловою забудовою на набережній. Будівля композиційно зв’язана зі школою, між ними організована паркова зона зі штучними водоймами і спуском з верхнього рівня пішохідного стилобату. Ділянка проектування 1,3 га за площею має транспортні під’їзди з автомобільними стоянками з північної сторони під стилобатом. Вхідний простір оформлений у вигляді внутрішнього дворику з підходом зі східної сторони. 
Проєктом передбачено 3 поверхи, включно з цокольним поверхом укриття. Загальна висота будівлі – 11,8 м. Вхід влаштовано з внутрішнього двору, навколо якого організована об’ємно-просторова форма будівлі. Внутрішня планувальна організація сформована за принципом вільного перетікаючого адаптивного простору виставки, до якого прилягають інші функціональні зони. У вигляді острівних зон організовані конференц зали і стійка рецепції, простір виставки перетікає у зону кафе. Також, наявні інклюзивні вертикальні комунікації, у вигляді 4 ліфтів, сходів та пандусу, які сприяють безперервності виставкового простору на всіх поверхах і доступу до підземного укриття та експлуатованої покрівлі. Зокрема, укриття і покрівля мають окремі входи з вулиці. На підземному рівні також розміщені кімнати, відокремлені від простору для відвідувачів, а саме: майстерні, інженерно-технічні, службово-побутові та складські приміщення.
Обрана конструктивна система – стійково-балкова, несучі елементи – колони та балки з металічних профілів. Деякі конструктивні вузли будівлі, зокрема, пандус за фасадом, виконані як консольні виноси. Навісні фасади виконані у вигляді сітки з металічних профілів, облицьованих HPL-панелями. Конструкції стін і перекриттів запроектовані з достатньою товщиною ізоляції, яка забезпечить комфортний рівень шуму для відвідувачів виставки, кафе, конференц залів та інших зон. Обрані конструктивні рішення демонструють новітній підхід до архітектурного проектування і визначають сучасний образ будівлі.
Головна концепція проєкту – відділити внутрішній простір від  повсякденності зовнішнього світу. Форма будівлі має визначати окремий емоційно-захищений простір зі своєю атмосферою. Формотворчий підхід полягає в поступовому розкритті зовнішніх шарів із відповідною демонстрацією внутрішніх шарів. Направлення потоків людей по виставці всередині задає форму будівлі ззовні. Таким чином утворюється проникний дихаючий вигляд.
Функціональне значення полягає у забезпеченні населення житлового кварталу і міста осередком культурного життя, який об'єднає людей, сприятиме обміну досвідом, підвищуватиме культурно-освітній рівень, буде місцем становлення молодих митців, тощо. Зокрема, виставковий центр, разом з іншими значущими будівлями, стане композиційним акцентом у структурі забудови, буде точкою міського тяжіння, яка організує міський простір і покращить рівень життя населення. 
Ключові слова: виставковий центр, культура, мистецтво, сучасна архітектура, інклюзивний простір, багатофункціональний простір, адаптивність, навісний фасад. 
ABSTRACT

O.A. Gupalov, 4th-year Bachelor student. 
Design of an exhibition center in the Holosiivskyi District of Kyiv. 
A.M. Davydov’s Educational and Creative Workshop. Project Advisor – M.S. Gershenzon. 
Thesis for the first (bachelor’s) level of higher education in the specialty 191 “Architecture and Urban Planning.” – National Academy of Fine Arts and Architecture, Kyiv, 2024. 
This thesis is dedicated to the design of a multifunctional exhibition center as part of a residential neighborhood development. The aim of the work is to create a modern, inclusive space that will serve as a hub of cultural life for various segments of the population. 
During the development of the residential neighborhood master plan in the Holosiivskyi District of Kyiv, designs were created for a multi-story residential building, a river terminal, a 6-grade gymnasium (240 students), a 10-grade lyceum (144 students), and, specifically, the exhibition center. The exhibition center design is the subject of this thesis defense.

The exhibition center’s site is located adjacent to residential buildings along the riverfront. The building is compositionally linked to the school; between them lies a park area featuring artificial ponds and a ramp leading down from the upper level of the pedestrian stylobate. The 1.3-hectare site has vehicle access roads with parking lots on the north side beneath the stylobate. The entrance area is designed as an inner courtyard with access from the east side.

The project calls for three stories, including a basement level. The total height of the building is 11.8 m. The entrance is located in the inner courtyard, around which the building’s three-dimensional form is organized. The interior layout is organized around the principle of a free-flowing, adaptive exhibition space, with other functional zones adjacent to it. Conference rooms and the reception desk are arranged as island zones, and the exhibition space flows seamlessly into the café area. Additionally, there are accessible vertical circulation routes—including four elevators, stairs, and a ramp—that ensure the continuity of the exhibition space across all floors and provide access to the underground shelter and the accessible rooftop. Notably, the shelter and the rooftop each have separate entrances from the street. The underground level also houses rooms separated from the visitor area, namely: workshops, engineering and technical rooms, service and utility rooms, and storage areas.

The selected structural system is a post-and-beam system, with load-bearing elements consisting of columns and beams made of metal profiles. Some structural elements of the building, in particular the ramp behind the facade, are designed as cantilevered projections. The curtain walls are constructed as a grid of metal profiles clad with HPL panels. The wall and floor structures are designed with sufficient insulation thickness to ensure a comfortable noise level for visitors to the exhibition, café, conference rooms, and other areas. The selected structural solutions demonstrate a cutting-edge approach to architectural design and define a contemporary image.
The main concept of the project is to separate the interior space from the everyday reality of the outside world. The building’s form is intended to define a distinct, emotionally protected space with its own atmosphere. The design approach involves the gradual unveiling of the outer layers, revealing the inner layers in turn. The flow of visitors through the exhibition space inside determines the building’s external form. This creates a permeable, breathing appearance.

Its functional significance lies in providing the residents of the residential neighborhood and the city with a hub of cultural life that will bring people together, facilitate the exchange of experiences, raise cultural and educational standards, and serve as a place for young artists to develop, among other things. In particular, the exhibition center, along with other significant buildings, will serve as a compositional focal point within the urban fabric; it will act as a city center of attraction that organizes the urban space and improves the quality of life for residents. 
Keywords: exhibition center, culture, art, contemporary architecture, inclusive space, multifunctional space, adaptability, cantilevered facade. 
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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
1. 1. Тема та її актуальність 
Виставкові центри поряд з бібліотеками, театрами та іншими осередки мистецтва завжди були невід'ємною складовою будь-якої спільноти. Культурне життя є об'єднуючою основою для народу: воно зберігає спадковість досвіду минулих поколінь, визначає національну ідентичність, відображає і формує світогляд суспільства та світогляд кожної особистості. 
У структурі міста такі виставкові центри є точками тяжіння для населення: вони об'єднують людей, сприяють обміну досвідом, підвищують культурний і освітній рівень, стають місцем становлення митців та ін. Виставкові центри як значущі будівлі в житті міста, стають акцентом в просторово-планувальній мережі і панорамі міського ландшафту.

Зокрема, більшої актуальності набувають виставкові центри за свою багатофункціональність та універсальність. Об'єднуючи одразу кілька функцій, такі як: аудиторії, майстерні, кінозали, ресторани, виставкові простори, бібліотеки та ін., вони мають особливу привабливість для всіх груп населення. Цей підхід гарантує інклюзивність, регулярну відвідуваність, економічну вигідність та доступність різних напрямків діяльності в межах міст.

Особливої актуальності набуває створення виставкових центрів у межах післявоєнної відбудови великих і малих міст України. Такі центри сприятимуть реабілітації, психологічній підтримці населення, збереженню культурної спадщини та творенню нового мистецтва.
1.2 Аналіз досвіду проектування та будівництва 

На основі досвіду різних країн можна виділити ключові принципи успішного проектування та будівництва виставкових центрів: багатофункціональність, енергоефективність та екологічна стійкість, інклюзивність та технологічна адаптивність. Аналіз практичного досвіду свідчить про важливість якості та комфорту простору, а також інноваційних рішень для розвитку бізнесу, культури та міжнародного співробітництва.
Архітектурні та містобудівні рішення безпосередньо впливають на логістичну та комерційну ефективність центру. У провідних європейських країнах, таких як Німеччина (зокрема виставкові комплекси «Messe») та Італія, використовуються конструкції з великою прогоновою довжиною без внутрішніх колон, що забезпечує максимальну просторову гнучкість. Це дозволяє швидко переобладнати павільйони для проведення заходів будь-якого формату – від виставки важкої техніки до ІТ-конференції. У азіатських країнах (Сінгапур, Китай) при проектуванні часто роблять акцент на створенні впізнаваних архітектурних форм, що приваблюють туристів. Широко застосовуються модульні мобільні перегородки з високим рівнем звукоізоляції, що дає змогу одночасно проводити кілька різних заходів; також проектуються окремі логістичні коридори для розділення потоків відвідувачів та вантажного руху.
З огляду на величезні розміри виставкових комплексів, застосування енергоефективних рішень має вирішальне значення. У Нідерландах (наприклад, у виставковому центрі RAI в Амстердамі) та скандинавських країнах активно впроваджуються інноваційні «зелені» технології. Дахи таких будівель часто оснащуються сонячними панелями для забезпечення автономного електропостачання під час пікових навантажень, а також системами збору дощової води для санітарних потреб та охолодження приміщень. Використання інтелектуальних систем управління будівлею (BMS) стає нормою; ці системи автоматично регулюють освітлення та мікроклімат у приміщеннях лише в тих зонах, де перебувають люди, тим самим мінімізуючи споживання енергії.
Інклюзивне проектування виставкових просторів має на меті створити рівні умови та комфорт для всіх відвідувачів без винятку. У Сполучених Штатах та Великій Британії діють найсуворіші стандарти щодо безбар’єрного середовища: проекти передбачають не лише широкі проходи, пандуси та ліфти для людей на інвалідних візках, а й тактильну навігацію, інформацію, дубльовану шрифтом Брайля, та спеціальні сенсорні кімнати для відпочинку. Універсальне фізичне проектування тісно пов’язане з цифровою доступністю – центри обладнані інтерактивними екранами на рівні очей, навігаційними системами на основі доповненої реальності (AR) та спеціальними аудіогідами, щоб кожен міг самостійно та безпечно орієнтуватися у цих приміщеннях. 
2. Завдання на проектування 
	2.1. Основні функціональні зони ділянки 
	Площа

	Загальна площа ділянки
	1,3 га

	Ділянка виставкового центру + внутрішнє подвір’я
	2 867 м2

	Парковка
	На 70 місць


2.2. Структура планування виставкового центру:
1. Адміністративний блок приміщень 
2. Виставкові простори
3. Кафе з кухнею

4. Магазин

5. Конференц зали
6. Інженерно-технічні приміщення
7. Майстерні
8. Службово-побутовий блок приміщень 
9. Укриття
2.3. Експлікація приміщень дитячого садку:
План на відмітці 0.000
	
	Назва приміщення
	Площа

	1
	Виставкова зала
	1250 м2

	2
	Конференц зал
	450 м2

	3
	Кімната екскурсоводів
	10 м2

	4
	Кімната наукових співробітників
	10 м2

	5
	Кабінет директора
	21 м2

	6
	Кабінет заступника директора
	11 м2

	7
	Кімната охорони
	13 м2

	8
	Кафе
	160 м2

	9
	Кухня кафе
	27 м2

	10
	Гардероб
	29 м2

	11
	Вестибюль з квитковою касою та зоною очікування
	248 м2

	12
	Магазин сувенірів
	100 м2

	13
	Загрузочна в виставочну залу
	26 м2

	14
	Підсобне приміщення та серверна
	17 м2

	15
	Гардероб для співробітників виставкового музею
	15 м2

	

	Корисна площа поверху 
	2 387 м2


План на відмітці +4.500
	
	Назва приміщення
	Площа

	
	Виставковий зал
	1 280 м2

	

	Корисна площа поверху
	1 280 м2



План покрівлі на відмітці +9.000: Виставкова зона + Конференц зона
План на відмітці -4.500
	
	Назва приміщення
	Площа

	1
	Укриття
	440 м2

	2
	Венткамери
	140 м2

	3
	Камери кондиціювання
	14 м2

	4
	Тепловий пункт
	11 м2

	5
	Пожежний пункт
	11 м2

	6
	Електрощитова
	12 м2

	7
	Трансформаторна підстанція
	11 м2

	8
	Фотолабараторія
	11 м2

	9
	Гардероб для співробітниців виставкового музею
	80 м2

	10
	Столярна майстерння та електро майстерня
	23 м2

	11
	Лабораторія
	11 м2

	12
	Сховище фондів
	220 м2

	13
	Приймання, оброблення, консервація експонатів
	44 м2

	14
	Рестарваційна майстерння
	23 м2

	15
	Кімната підготовки експозиції
	11 м2

	

	Корисна площа поверху
	1 062 м2


3. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
3.1 Містобудівні умови
Завданням було створення проекту забудови житлового кварталу в Голосіївському районі міста Києва. У кварталі були закладені проекти житлового багатоповерхового будинку, річкового вокзалу, гімназії на 6 класів (240 учнів) і ліцею на 10 класів (144 учня) та, зокрема, проект виставкового центру. На захист виноситься проект виставкового центру. 

Квартал розташований в історичній місцевості Теличка у Голосіївському районі Києва, на правому березі Дніпра. Ділянка знаходиться у близькості до річки Либідь, залізничних шляхів, вздовж Наддніпрянського шосе, між Видубичами, Звіринцем, Саперною слобідкою, Поколом і Корчуватим.

Активне заселення Телички почалося із прокладанням Курсько-Київської залізниці та будівництва залізничного мосту через Дніпро. За радянських часів, у 1923 році Теличка увійшла до меж Києва. У 1930-х роках на території почалося створення великої промислової зони, яка станом на 2020 рік була другою за площею в Києві.
Клімат Києва, в якому знаходиться об’єкт, що проектується, - помірно-континентальний, із м'якою зимою і теплим літом. Середньомісячні температури січня −3,5 °C, липня +20,5 °C. Рельєф місцевості рівний, без значних перепадів.
До кварталу передбачені транспортні під’їзди зі сторони Наддніпрянського шосе. За шосе знаходиться територія ботанічного саду ім. М. Гришка. На західній стороні від ділянки знаходиться транспортна розв’язка і станція метро Видубичі, на сході – набережна Дніпра і Дніпровська затока. 
Для комфортного перебування у місті, територія у вертикальному вимірі поділена на 2 яруси – транспортний знизу і пішохідний згори. Таким чином до всіх будівель забезпечені доступні і безбар’єрні під’їзди і підходи. Виставковий центр, який знаходиться поряд зі школою розташовані на південному сході кварталу, на березі Дніпровської затоки. Перед пішохідною набережною влаштований відкритий парк у зв’язці з ділянками виставкового центру і школи, таким чином зберігається загальнодоступність.
 3.2 Генеральний план
Ділянка проектування 1,3 га за площею має транспортні під’їзди з автомобільними стоянками з північної сторони під стилобатом. Вхідний простір оформлений у вигляді внутрішнього дворику з підходом зі східної сторони. Будівля виставкового центру композиційно пов’язана зі школою, між ділянками яких організований простір парку. Паркова зона зі штучними водоймами перетікає у простір набережної і має спуск з верхнього рівня пішохідного стилобату. Ця зв’язка є культурно-освітнім центром кварталу.
3.3 Архітектурні рішення 
Проєктом передбачено 3 поверхи, включно з цокольним поверхом укриття. Загальна висота будівлі – 11,8 м. Вхід влаштовано з внутрішнього двору, навколо якого організована об’ємно-просторова форма будівлі. Внутрішня планувальна організація сформована за принципом вільного перетікаючого адаптивного простору виставки, до якого прилягають інші функціональні зони. У вигляді острівних зон організовані конференц зали і стійка рецепції, простір виставки перетікає у зону кафе. Також, наявні інклюзивні вертикальні комунікації, у вигляді 4 ліфтів, сходів та пандусу, які сприяють безперервності виставкового простору на всіх поверхах і доступу до підземного укриття та експлуатованої покрівлі. На головному фасаді видно сходи між рівнями покрівлі, які додають динамічності і формують вхідний портал у двір. Зокрема, укриття і покрівля мають окремі входи з вулиці. З першого на другий рівень вздовж пандусу продовжується виставка. На підземному рівні також розміщені кімнати, відокремлені від простору для відвідувачів, а саме: майстерні, інженерно-технічні, службово-побутові та складські приміщення.
3.4 Конструктивні рішення 
Будівля має стійково-балкову конструктивну систему, де несучими елементами є колони та балки з металічних профілів. Деякі конструктивні вузли будівлі, зокрема, пандус за фасадом, виконані як металічні консольні виноси. Навісні фасади виконані у вигляді сітки з вертикальними елементами з металічних профілів, облицьованих HPL-панелями. Багатошарові конструкції стін і перекриттів запроектовані з достатньою товщиною звукоізоляції, яка забезпечить комфортне шумове розділення функціональних зон, а саме: виставки, кафе, конференц залів та інших зон. Для укриття та спусків до нього використовуються монолітні залізобетонні конструкції. Для ділянки навколо будівлі зі значним перепадом рівня землі були запроєктовані підпірні стіни, а озеленені схили укріплені геотекстилем. Обрані конструктивні рішення демонструють новітній підхід до архітектурного проектування і визначають сучасний образ будівлі. 
3.5 Інженерні рішення та заходи з енергоефективності
Будівля виставкового центру приєднана до зовнішніх інженерних мереж кварталу, а саме: водопостачання і каналізація, тепло- і електромережі. Зокрема, будівля обладнана внутрішніми інженерними мережами: вентиляції і кондиціонування повітря. Усі приміщення забезпечені системами пожежної безпеки: сигналізація, засоби пожежогасіння. Для ефективного водовідведення на фасаді було передбачено систему прихованих водостоків.
3.6 Основні техніко-економічні показники 
1. Площа ділянки - 1,3 га

2. Площа забудови - 2 867 м2
3. Поверховість – 3 поверхи включно з укриттям
4. Загальний будівельний об’єм у т.ч. 
· Вище відмітки 0,00 - 18 526 м3
· Нижче відмітки 0,00 - 7 065 м3
5. Загальна площа – 5 687 м2
6. Корисна площа – 4 729 м2
7. Місткість < 650 чол.
3.7 Перелік креслень та ілюстративний матеріал 
1. Ситуаційний план 
2. Генеральний план 
3. План 1-го поверху 
4. План 2-го поверху 
5. План -1-го поверху 
6. План покрівлі
7. Фасади в осях А-Ю та Ю-А
8. Фасад в осях 14-1 та 1-14
9. Розріз 1-1 та 2-2
10. Розріз по стіні А-А 
11. Вибух-схема
12. Вигляд з пташиного польоту
13. Перспективні вигляди 
14. Перспективні вигляди та інтер’єр
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