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АНОТАЦІЯ 
Данилова Олександра Максимівна. «Проєкт драматичного театру на 1000 місць в Голосіївському районі міста Києва». 
Керівник навчально-творчої майстерні: Скорик Л.П.  Консультант проєкту: Гірний О.О.																								Кваліфікаційна робота на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої  освіти за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування». – Національна  академія образотворчого мистецтва і архітектури, Київ, 2026. 
Мета та актуальність. Кваліфікаційна робота присвячена розробці проєкту драматичного театру на 1000 місць у Голосіївському районі міста Києва. Метою проєкту є створення сучасного культурно-мистецького комплексу, що стане осередком театрального мистецтва та громадської активності в новому житловому районі. Актуальність теми зумовлена необхідністю розвитку культурної інфраструктури столиці шляхом створення сучасних багатофункціональних просторів для проведення театральних вистав, концертів, фестивалів та інших культурних заходів, а також впровадженням сучасних принципів інклюзивності та безбар'єрності в архітектурі культурно-видовищних споруд.

Місцезнаходження. Театр розташований у межах житлового кварталу Голосіївського району міста Києва, запроєктованого у рамках курсового проєктування на четвертому курсі. Ділянка знаходиться на території Телички поблизу набережної Дніпра та включена до системи громадських просторів кварталу. Розташування об'єкта на перетині основних пішохідних маршрутів визначає його роль як композиційного та функціонального центру району.
Перед будівлею сформовано відкриту громадську площу, облаштовану місцями для короткочасного перебування відвідувачів та озелененими громадськими просторами, яка є продовженням міського пішохідного середовища та використовується для проведення масових зібрань. Близькість набережної створює додаткові рекреаційні можливості та забезпечує взаємозв'язок театру з природним середовищем.

Архітектурно-планувальна структура.  Будівля театру розрахована на 1000 глядацьких місць та складається з двох основних функціональних блоків: великого залу на 700 місць і малого залу на 300 місць. Великий зал обладнаний балконом одного ярусу та оркестровою ямою, що забезпечує можливість проведення драматичних вистав, музичних постановок і концертних заходів. Малий зал призначений для камерних вистав, творчих експериментів, лекцій та культурно-просвітницьких подій.
Композиційним ядром театру є круглий атріум, який об'єднує всі основні громадські простори комплексу. Навколо атріуму організовано кільцевий парадний пандус, що забезпечує підйом відвідувачів до рівня балкону великої глядацької зали та формує головний маршрут руху будівлею. Завдяки такому рішенню внутрішній простір театру сприймається як єдина безперервна система взаємопов'язаних громадських просторів. 
До складу комплексу входять вестибюльна група, касовий блок, гардероби, фоє, буфети, санітарні вузли, адміністративні та службові приміщення. Планувальна структура забезпечує чітке розділення потоків глядачів, артистів і персоналу, створюючи комфортні умови для проведення культурно-мистецьких заходів різного масштабу.
Сценічний блок сформовано відповідно до вимог сучасного театрального проєктування та включає головну сцену з оркестровою ямою, ар'єрсцену, допоміжні сценічні простори, а також систему технологічних приміщень колосникової частини та трюму. Для забезпечення роботи театру передбачено комплекс артистичних, гримерних, репетиційних, складських і технічних приміщень.

Конструкції, оздоблення фасадів та інтер’єрів. 
Конструктивна схема будівлі вирішена на основі монолітного залізобетонного каркаса, що забезпечує просторову жорсткість споруди та можливість перекриття значних прольотів глядацьких залів без встановлення додаткових опор у зоні видимості. 
Архітектурний образ будівлі формують вертикальні залізобетонні ребра, розташовані по периметру фасадів. Ритмічне розміщення елементів створює багатошарову фасадну оболонку, яка забезпечує сонцезахист, покращує сприйняття масштабу споруди та підкреслює її пластичну геометрію.
Інтер'єри громадської частини вирішені із застосуванням параметричних дерев'яних конструкцій та акустичних ламелей. Криволінійна геометрія стельових елементів формує просторову організацію інтер'єру та сприяє покращенню акустичних характеристик приміщень. В оздобленні використано натуральну деревину, скло, бетон та сучасні акустичні матеріали. 
Будівля обладнана сучасними інженерними системами вентиляції, кондиціонування, опалення, водопостачання, водовідведення та протипожежного захисту.

Висновок.  У результаті проєктування розроблено архітектурне рішення драматичного театру на 1000 місць, що відповідає сучасним вимогам до культурно-видовищних споруд. Проєкт поєднує функціональну організацію театрального комплексу, сучасні конструктивні рішення та принципи параметричного формоутворення. Передбачені архітектурно-планувальні рішення забезпечують ефективне функціонування будівлі та формують новий громадський і культурний центр у структурі житлового кварталу.
Ключові слова: драматичний театр, культурно-видовищна споруда, сценічний комплекс, глядацька зала, атріум, кільцевий пандус, параметричний інтер'єр громадський простір, архітектурно-планувальна структура, культурно-видовищна споруда, громадський простір.

ANNOTATION
Danylova O.M. Project of a Drama Theatre for 1,000 Seats in the Holosiivskyi District of Kyiv. 
Head of the educational and creative workshop: Skoryk L.P.  
Project consultant: Hirnyi O.O.  
Qualification work for obtaining the first (bachelor) level of higher education  in specialty 191 «Architecture and urban planning». - National Academy of Fine Arts  and Architecture, Kyiv, 2026.

Purpose and Relevance. This qualification project is dedicated to the design of a drama theatre with a capacity of 1,000 seats in the Holosiivskyi district of Kyiv. The aim of the project is to create a contemporary cultural and artistic complex that will serve as a centre of theatrical activity and public life within a new residential district. The relevance of the project is determined by the need to develop the cultural infrastructure of the capital through the creation of multifunctional spaces for theatrical performances, concerts, festivals, and other cultural events, as well as through the implementation of contemporary principles of inclusivity and accessibility in the architecture of cultural and entertainment facilities.
 Location. The theatre is located within a residential district in the Holosiivskyi district of Kyiv, designed as part of a fourth-year academic urban planning project. The site is situated in the Telychka area near the Dnipro River embankment and is integrated into the system of public spaces of the district. The location of the building at the intersection of major pedestrian routes defines its role as a compositional and functional centre of the area.
An open public square is arranged in front of the building and includes landscaped areas and spaces for short-term recreation. The square extends the urban pedestrian environment and can be used for public gatherings and cultural events. The proximity of the embankment provides additional recreational opportunities and strengthens the relationship between the theatre and the natural environment.
 Architectural and Planning Structure. The theatre building is designed for 1,000 spectators and consists of two main functional blocks: a large auditorium with 700 seats and a small auditorium with 300 seats.
The large auditorium is equipped with a single-tier balcony and an orchestra pit, enabling the staging of dramatic performances, musical productions, and concerts. The small auditorium is intended for chamber performances, experimental productions, lectures, and cultural and educational events.
The compositional core of the theatre is a circular atrium that unites all major public spaces within the complex. Around the atrium, a ceremonial circular ramp provides access to the balcony level of the main auditorium and forms the primary circulation route throughout the building. This solution creates a perception of the theatre interior as a continuous system of interconnected public spaces.
The complex includes an entrance lobby group, ticket offices, cloakrooms, foyers, cafés, sanitary facilities, administrative offices, and service areas. The planning structure ensures a clear separation of visitor, performer, and staff circulation, creating comfortable conditions for cultural and artistic events of various scales.
The stage block is designed in accordance with contemporary theatre planning requirements and includes the main stage with an orchestra pit, a rear stage, auxiliary stage spaces, as well as technological facilities associated with the fly tower and stage basement. To support theatre operations, a comprehensive system of dressing rooms, rehearsal rooms, storage areas, and technical spaces is provided.
 Construction, Facade and Interior Finishing. The structural system is based on a monolithic reinforced concrete frame, ensuring the spatial rigidity of the building and allowing large-span auditoriums to be covered without intermediate supports within sightlines.
The architectural image of the building is defined by vertical reinforced concrete fins arranged around the perimeter of the façades. The rhythmic placement of these elements creates a multilayered façade envelope that provides solar shading, improves the perception of scale, and emphasizes the plastic geometry of the structure.
The interiors of the public areas incorporate parametric timber structures and acoustic louvers. The curvilinear geometry of the ceiling elements contributes to the spatial organization of the interior and enhances the acoustic performance of the spaces. Natural wood, glass, concrete, and contemporary acoustic materials are used throughout the interior design.
The building is equipped with modern engineering systems, including ventilation, air conditioning, heating, water supply, drainage, and fire protection systems.
 Conclusion. As a result of the design process, an architectural solution for a dramatic theatre with a capacity of 1,000 seats has been developed in accordance with contemporary requirements for cultural and entertainment facilities. The project combines an efficient functional organization of the theatre complex with modern structural solutions and principles of parametric design.
The proposed architectural and planning solutions ensure the effective operation of the building while establishing a new public and cultural center within the structure of the residential district.
 Keywords: dramatic theatre, cultural and entertainment facility, stage complex, auditorium, atrium, circular ramp, parametric interior, public space, architectural and planning structure, cultural venue, community space.
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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
1.1 Тема проєкту

Тема кваліфікаційної роботи — «Проєкт драматичного театру на 1000 місць у Голосіївському районі міста Києва».
Об'єктом проєктування є сучасний театральний комплекс, призначений для проведення драматичних вистав, концертів, фестивалів, освітніх заходів та інших культурно-мистецьких подій. Проєкт передбачає створення громадської будівлі з двома глядацькими залами: великим залом на 700 місць та малим залом на 300 місць.
Театр розташований у межах житлового кварталу Голосіївського району міста Києва, розробленого в рамках попереднього курсового проєктування. Ділянка знаходиться на території Телички поблизу набережної Дніпра та є важливим елементом системи громадських просторів кварталу.
Основною метою проєкту є формування сучасного культурного центру, здатного забезпечити проведення театральних і концертних заходів різного масштабу та стати осередком громадської активності нового житлового району. Особлива увага приділена створенню виразного громадського простору, безбар'єрному середовищу та впровадженню сучасних архітектурних і технологічних рішень.
1.2 Актуальність

Театральне мистецтво протягом багатьох століть залишається одним із найважливіших засобів культурного розвитку суспільства. Театр є не лише місцем проведення вистав, а й важливим громадським простором, який забезпечує комунікацію між людьми, сприяє розвитку культурної свідомості та формуванню суспільних цінностей.
В умовах сучасного розвитку Києва особливої актуальності набуває створення нових культурно-видовищних споруд у складі житлових районів. Значна частина театральної інфраструктури міста сформувалася у попередні десятиліття та зосереджена переважно в історичному центрі. Водночас нові житлові райони потребують власних культурних центрів, здатних забезпечити мешканців якісними просторами для проведення театральних, концертних та громадських заходів.
Актуальність теми також пов'язана зі зростанням ролі культури в умовах сучасних суспільних викликів. Під час війни культурні установи виконують не лише мистецьку, а й важливу соціальну функцію, сприяючи збереженню національної ідентичності, підтримці суспільної згуртованості та популяризації українського мистецтва.
Сучасні театральні комплекси дедалі частіше розглядаються як багатофункціональні громадські центри. Окрім основної сценічної функції вони включають простори для проведення лекцій, фестивалів, виставок, творчих зустрічей та освітніх заходів. Такий підхід дозволяє забезпечити ефективне використання будівлі протягом усього дня та сприяє активному залученню різних груп населення до культурного життя міста.
Важливим аспектом сучасного проєктування є також впровадження принципів безбар'єрності, енергоефективності та екологічної відповідальності. Саме тому у проєкті особлива увага приділена організації доступного середовища, використанню сучасних інженерних систем та створенню комфортних умов для всіх категорій користувачів.
1.3 Аналіз досвіду проєктування та будівництва

Сучасна світова практика проєктування театральних і культурно-видовищних споруд демонструє тенденцію до створення багатофункціональних комплексів, у яких театральна функція поєднується з громадськими, освітніми та рекреаційними просторами.
Одним із показових прикладів є Oslo Opera House в Осло (архітектурне бюро Snøhetta). Будівля розглядається не лише як театральна споруда, а й як частина міського громадського простору. Експлуатована покрівля виконує функцію відкритої площі та забезпечує безпосередню взаємодію між містом і будівлею. Важливим принципом проєкту є стирання межі між театром та навколишнім середовищем.
Значний інтерес становить Taipei Performing Arts Center у Тайбеї, розроблений архітектурним бюро OMA. Особливістю комплексу є поєднання кількох сценічних просторів різного масштабу в єдиній функціональній системі. Гнучкість планувальної структури дозволяє використовувати будівлю для проведення заходів різних форматів та забезпечує ефективну експлуатацію театрального комплексу.
Прикладом використання складних просторових рішень є Taichung Opera House архітектора Тойо Іто. Архітектурна концепція базується на створенні безперервних пластичних просторів, які формують новий підхід до організації громадських та театральних функцій. Особлива увага приділена взаємозв'язку між архітектурною формою, акустикою та рухом відвідувачів усередині будівлі.
У сучасній архітектурі також активно застосовуються параметричні методи формоутворення, що дозволяють створювати складні просторові структури фасадів та інтер'єрів. Використання цифрових технологій проєктування дає можливість поєднувати художню виразність архітектурної форми з функціональними та конструктивними вимогами будівлі.
Проведений аналіз світового досвіду показав важливість формування відкритих громадських просторів у структурі театральних комплексів, інтеграції будівлі в міське середовище, використання багатофункціональних планувальних схем та застосування сучасних конструктивних і технологічних рішень. Зазначені принципи були враховані при розробці проєкту драматичного театру на 1000 місць у Голосіївському районі міста Києва.



2. ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ 

	Експлікація приміщень

	№
	Найменування
	Площа, [image: ]

	Підвальний поверх -2

	001
	Технічний склад
	54 м²

	002
	Венткамера
	90 м²

	003
	Пожежна насосна станція
	54 м²

	004
	Трюм сцени (ІІ ярус)
	388 м²

	005
	Сходова клітка №1

	6.2 м²


	006
	Сходова клітка №2
	6.2 м²


	Підвальний поверх -1


	007
	Технічний склад
	54 м²

	008 
	Технічний склад
	54 м²

	09
	Машинне відділення та приводи нижньої механіки сцени
	90 м²


	010
	Трюм сцени (І ярус)
	388 м²

	011
	Сходова клітка
	13.2 м²


	012
	Сходова клітка
	13.2 м²


	013
	Оркестрова яма
	70 м²

	014
	Машинне відділення та приводи нижньої механіки сцени малої зали 
	68 м²

	015
	Трюм сцени (І ярус)
Малої зали
	248 м²


	016
	Сходова клітка
	15.7 м²

	017
	Сходова клітка

	15.7 м²


	1 поверх

	018
	Тамбур 
	90 м²

	019
	Касовий блок
	30 м²

	020
	Гардеробна
	220  м²

	021
	Фоє-амфітеатр 
	1150 м²

	022
	Кафе-буфет
	310 м²

	023
	Кухня
	74 м²

	024
	Сходово-ліфтовий блок
	31 м²

	025
	Сходово-ліфтовий блок
	31 м²

	026
	Громадський санвузол (Ж) 
	30.8 м²

	027
	Громадський санвузол (М)

	30.8 м²


	028
	 Санвузол (МГН) 
	6.8 м²

	029
	Громадський санвузол (Ж)   
	23 м² 

	030
	Громадський санвузол (М)

	23 м²

	031
	Велика глядацька зала 
	665.8 м²

	032
	Центральний пост управління
	16.4 м²

	033
	Артистична
	34.6 м²

	034
	Артистична
	34.6 м²

	035
	Кишеня сцени №1
	88 м²

	036
	Кишеня сцени №1
	88 м²

	037
	Сцена
	305 м²

	038
	Гримерна №1
	36.8 м²

	039
	Гримерна №2
	36.8 м²

	040
	 Індивідуальна гримерна №1
	25.6 м²

	041
	Індивідуальна гримерна №2
	25.6 м²

	042
	Костюмерна №1
	25.6 м²

	043
	Костюмерна №2
	25.6 м²

	044
	Санвузол
	10.9 м²

	045
	Санвузол
	10.9 м²

	046
	Індивідуальний санвузол
	3.7 м²

	047
	Індивідуальний  санвузол
	3.7 м²

	048
	Службова сходова клітина
	15.7 м²

	049
	Службова сходова клітина

	15.7 м²

	050
	Мала глядацька зала
	400 м²

	051
	Центральний пост управління 

	13.8 м²

	052
	Артистична

	30 м²

	053
	Кишеня сцени №1
	30 м²

	054
	Сцена
	185 м²

	055
	Гримерна №1

	35 м²

	056
	Гримерна №1

	35 м²

	057
	Індивідуальна гримерна №2
	22 м²

	058
	Індивідуальна гримерна №2
	22 м²

	059
	Костюмерна №1
	22 м²

	060
	Костюмерна №2
	22 м²

	061
	Санвузол

	3.7 м²

	062
	Індивідуальний  санвузол
	3.7 м²

	063
	Індивідуальний  санвузол

	3.7 м²

	064
	Сходова клітка
	15.7 м²

	065
	Сходова клітка
	15.7 м²

	066
	Тамбур
	22 м²

	067
	Артистичне Фоє
	86 м²

	068
	Репетиційна
	130 м²

	2 поверх


	069
	Фоє-галерея
	1150 м²

	070
	Балкон
	330 м²

	071
	Сходово-ліфтовий блок

	31 м²

	072
	Сходово-ліфтовий блок

	31 м²

	073
	Громадський санвузол (Ж)

	30.8 м²

	074
	Громадський санвузол (М)

	30.8 м²

	075
	Санвузол для МГН
	6.8 м²


	076
	Службова сходова клітина
	13.2 м²


	077
	Службова сходова клітина
	13.2 м²


	078
	Світлорежисерська
	33.6 м²

	079
	Звукоапаратна
	33.6 м²


	080
	Апаратна відеопроєкції  

	33.6 м²


	081
	Кімната завідувача постановочної частини  

	30.5 м²

	082
	Кабінет інженерно-технічного персоналу 

	30.5 м²

	083
	 Оперативний склад реквізиту 

	30.5 м²

	084
	 Кімната персоналу механічного обладнання
	30.5 м²

	085
	Службова сходова клітина

	15.7 м²

	086
	Службова сходова клітина

	15.7 м²

	087
	Апаратна відеопроєкції малої зали
	20 м²

	088
	Світлорежисерська

	20 м²

	089
	Звукоапаратна

	20 м²

	090
	Кабінет директора
	30 м²

	091
	Приймальня 
	30 м²

	092
	Бухгалтерія
	30 м²

	093
	Кімната адміністрації
	30 м²

	094
	Планово-економічний відділ
	30 м²


У рівнях 3–6 поверхів розміщено технічну частину сценічної коробки, що забезпечує функціонування верхньої механіки сцени. На цих рівнях передбачено технічні приміщення, сценічні галереї та сходові клітки для вертикального сполучення і безпечної евакуації персоналу.


































3. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

3.1 Містобудівні умови

Проєкт драматичного театру на 1000 місць розроблено для території Телички у Голосіївському районі міста Києва в межах житлового кварталу, запроєктованого на попередніх етапах навчального проєктування.				Ділянка проєктування розташована в історичній місцевості Теличка на правому березі річки Дніпро. Територія знаходиться між Наддніпрянським шосе, залізничними коліями та транспортним вузлом Видубичі, що забезпечує високий рівень транспортної доступності та зв'язок з іншими районами міста. Розташування поблизу основних транспортних артерій дозволяє забезпечити зручний доступ як громадським транспортом, так і приватним автотранспортом.		Теличка є однією з найбільших колишніх промислових зон Києва. Упродовж другої половини ХХ століття тут розміщувалися підприємства будівельної індустрії, складські та виробничі комплекси. На сьогодні значна частина території втратила первісне функціональне призначення та розглядається як перспективна зона комплексної реконструкції з формуванням сучасного житлового, громадського та рекреаційного середовища. Відповідно до концепції розвитку району територія поступово трансформується у багатофункціональну міську структуру з високою часткою громадських просторів та об'єктів культурного призначення.		
	Проєктований театр розташований у північно-східній частині житлового кварталу на завершенні його головної композиційної осі. Таке містобудівне положення визначає роль будівлі як композиційної домінанти та громадського центру району. З усіх житлових груп кварталу до театру забезпечено зручні пішохідні зв'язки через систему бульварів, озеленених площ і громадських просторів.													Рельєф території переважно рівнинний із незначними перепадами висот, що обумовлено розташуванням ділянки в заплавній частині Дніпра та дельті річки Либідь. Абсолютні відмітки поверхні змінюються незначно, що створює сприятливі умови для будівництва громадських споруд, організації безбар'єрного середовища та формування великих відкритих громадських просторів. Спокійний характер рельєфу дозволяє мінімізувати обсяги земляних робіт і забезпечити зручне вертикальне планування території.				Клімат району помірно континентальний. Середня температура найхолоднішого місяця (січня) становить близько –3...–4 °С, найтеплішого (липня) — +20...+21 °С. Середньорічна кількість опадів складає близько 600 мм. Переважаючими є вітри західного та північно-західного напрямків. Під час проєктування враховано особливості інсоляції та вітрового режиму території. Близькість акваторії Дніпра позитивно впливає на мікроклімат, забезпечує природне провітрювання території та створює комфортні умови для рекреаційного використання прибережних просторів.					Танспортне обслуговування об'єкта здійснюється через внутрішню вулично-дорожню мережу кварталу. Проєктом передбачено окремий господарський під'їзд до службово-сценічного блоку для завантаження декорацій та обслуговування театру, а також нормативний доступ пожежної техніки до всіх фасадів будівлі.											
3.2 Генеральний план 

Генеральний план драматичного театру розроблено з урахуванням містобудівної структури житлового кварталу, особливостей розташування ділянки та функціонального призначення об'єкта.						Будівлю театру розташовано у північно-східній частині кварталу на завершенні його головної композиційної осі. Головний фасад орієнтовано у бік громадської площі, яка формує парадний підхід до будівлі та є основним простором для збору відвідувачів.									Планувальна організація території базується на чіткому функціональному зонуванні та забезпеченні зручних зв'язків між усіма складовими комплексу. Перед головним входом сформовано відкриту громадську площу з елементами благоустрою, озелененням та місцями короткочасного відпочинку. Площа є продовженням системи пішохідних маршрутів житлового кварталу та виконує роль основного громадського простору театрального комплексу. Територія  благоустроєна та озеленена. Проєктом передбачено влаштування пішохідних доріжок, майданчиків для відпочинку, газонів, декоративних деревно-чагарникових насаджень та малих архітектурних форм.					У структурі благоустрою передбачено відкриту терасу кафе-ресторану, інтегровану в систему громадських просторів театру. Її розташування забезпечує візуальний зв'язок із площею перед будівлею та прилеглими рекреаційними зонами. Тераса розширює функціональні можливості закладу та створює додатковий простір для відпочинку відвідувачів у теплий період року.	Система пішохідних зв'язків поєднує театр із житловою забудовою, громадськими просторами кварталу та набережною Дніпра. Основні маршрути руху відвідувачів організовані таким чином, щоб забезпечити безперешкодний доступ до будівлі та комфортне пересування територією.					Для обслуговування будівлі передбачено окремий господарський під'їзд до службово-сценічного блоку, який забезпечує доставку декорацій, сценічного обладнання та технічне обслуговування театру. Господарська зона ізольована від основних шляхів руху відвідувачів, що дозволяє уникнути перетину громадських і технологічних потоків.		

3.3 Архітектурні рішення 

Архітектурно-планувальне рішення драматичного театру розроблено відповідно до функціональних вимог об'єкта культурно-видовищного призначення та вимог ДБН В.2.2-16:2019 «Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади».													Об'ємно-просторова структура будівлі сформована на основі функціонального зонування та чіткого розподілу громадської, глядацької, сценічної, адміністративної та технічної частин. Композиційним центром будівлі є багатосвітний атріум, який забезпечує організацію основних комунікаційних зв'язків між функціональними зонами та об'єднує громадські простори театру в єдину систему.
Вертикальні комунікації вирішено за допомогою кільцевого пандуса, сходових кліток та ліфтів. Кільцевий пандус забезпечує зв'язок між рівнями громадської частини будівлі та доступ до балкону великої глядацької зали. Таке рішення сприяє рівномірному розподілу потоків відвідувачів.
Об'єм будівлі сформовано з урахуванням функціональних особливостей театрального комплексу. Найбільшу висоту має сценічний блок, параметри якого визначені вимогами до розміщення колосникової частини сцени та сценічного обладнання. Громадська частина має меншу поверховість та безпосередньо пов'язана з прилеглим громадським простором і площею перед театром.
Велика та мала глядацькі зали запроєктовані за принципом веєрного планування, що забезпечує оптимальне спрямування глядацьких місць до сцени, покращує умови видимості та сприяє формуванню якісного акустичного середовища. Таке планувальне рішення дозволяє скоротити максимальну відстань від глядача до сцени, забезпечує рівномірне поширення звукових хвиль у залі та мінімізує виникнення акустичних дефектів, створюючи комфортні умови для сприйняття театральної дії.
Планувальна структура забезпечує розділення потоків глядачів, артистів, адміністративного та технічного персоналу. Службово-сценічний блок має окремі функціональні зв'язки з приміщеннями для артистів, репетиційними приміщеннями, складськими зонами та завантажувальним майданчиком, що забезпечує ефективну організацію театрального процесу.

3.4. Конструктивні рішення 

Конструктивну схему будівлі прийнято у вигляді монолітного залізобетонного каркаса, який забезпечує просторову жорсткість споруди, гнучкість планувальних рішень та можливість перекриття значних прольотів, характерних для театральних будівель.
Просторова стійкість будівлі забезпечується спільною роботою каркаса та ядер жорсткості, сформованих сходовими клітками та ліфтовими вузлами.
Зовнішні огороджувальні конструкції виконані у вигляді стоєчно-ригельної фасадної системи зі склопакетами. Архітектурний образ будівлі формує система вертикальних залізобетонних фасадних ребер, винесених відносно площини скління та закріплених до монолітного каркаса за допомогою сталевих консольних елементів.  
Застосування такого фасадного рішення зумовлене функціональними особливостями театральної будівлі. Вертикальні фасадні ребра виконують роль пасивних сонцезахисних елементів, зменшуючи інтенсивність прямого сонячного випромінювання та перегрівання громадських просторів із суцільним склінням, що сприяє підвищенню енергоефективності будівлі та зниженню навантаження на системи кондиціонування.  
Ритмічна структура фасаду відповідає громадському характеру театру та формує виразний архітектурний образ, який сприймається як самостійний елемент міського середовища. Повторюваність вертикальних елементів надає фасадам масштабності та монументальності, що є характерною рисою культурно-видовищних споруд.  
Використання стоєчно-ригельного скління між фасадними ребрами забезпечує високий рівень природного освітлення фоє та інших громадських просторів, одночасно зберігаючи необхідний рівень захисту від надмірної інсоляції. Поєднання відкритих засклених площин і масивних залізобетонних елементів дозволяє досягти балансу між прозорістю громадської частини будівлі та монументальністю архітектурної композиції.  
. Крім архітектурної виразності, фасадні ребра виконують функцію пасивного сонцезахисту та частково екранують площину скління від вітрового впливу, що сприяє підвищенню довговічності фасадної системи й покращенню енергоефективності будівлі.  
Близькість ділянки до акваторії Дніпра та відкритий характер прилеглої території зумовлюють підвищений вплив вітрових потоків на фасади будівлі. У зв'язку з цим система вертикальних залізобетонних фасадних ребер, винесених відносно площини скління, виконує не лише архітектурно-композиційну, а й захисну функцію, частково екрануючи засклені поверхні від прямого впливу вітру та сонячної радіації. Це сприяє підвищенню довговічності фасадної системи та покращенню експлуатаційних характеристик будівлі.
Головний парадний пандус виконано у вигляді монолітної залізобетонної конструкції, конструктивно пов'язаної з каркасом будівлі. Пандус забезпечує безбар'єрний доступ до головного входу, сприймає експлуатаційні навантаження від інтенсивного руху відвідувачів та одночасно формує головну композиційну вісь вхідної групи, поєднуючи рівень прилеглої площі з громадським простором театру. 

Для забезпечення нормативних акустичних характеристик у великій та малій глядацьких залах, а також у громадських просторах передбачено систему підвісних акустичних панелей, змонтованих на металевому несучому каркасі. Змінна параметрична геометрія підвісних елементів забезпечує ефективне розсіювання та часткове поглинання звукових хвиль, зменшує рівень реверберації й небажаних відбиттів.


3.5. Інженерні рішення 

Інженерне забезпечення будівлі театру запроєктовано відповідно до функціонального призначення об'єкта та вимог чинних нормативних документів. Проєктом передбачено системи опалення, вентиляції, кондиціонування повітря, водопостачання, водовідведення, електропостачання та протипожежного захисту.										Для глядацьких залів, фоє та службових приміщень передбачено припливно-витяжну вентиляцію з механічним спонуканням і кондиціонуванням повітря, що забезпечує нормативні параметри мікроклімату.				Водопостачання та водовідведення здійснюються через міські інженерні мережі. Електропостачання забезпечує роботу сценічного обладнання, освітлення та інженерних систем будівлі. Передбачено робоче, аварійне та евакуаційне освітлення.										Для забезпечення пожежної безпеки запроєктовано автоматичну пожежну сигналізацію, систему оповіщення про пожежу, внутрішній протипожежний водопровід та систему димовидалення.							Заходи з енергоефективності передбачають застосування ефективної теплоізоляції зовнішніх огороджувальних конструкцій, енергоощадних склопакетів, світлодіодного освітлення та автоматизованого керування інженерними системами. Додатковий сонцезахист забезпечується системою вертикальних фасадних ребер, що сприяє зменшенню перегрівання внутрішніх приміщень у літній період.

3.6. Основні техніко-економічні показники
 
1. Площа ділянки – 2.6 га 
2. Площа забудови – 5 675 м2 
3. Поверховість – 2
4. Будівельний об’єм – 59 300 м3 
5. Загальна площа – 11,3 м2 
6. Корисна площа – 9.6 м2 
7. Пропускна спроможність – 10000 люд.
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5. ПЕРЕЛІК КРЕСЛЕНЬ ТА ІЛЮСТРАТИВНИЙ МАТЕРІАЛ 

Опорний план  
 
Фотофіксація існуючого стану 
 
Ситуаційний план  
 
Генеральний план  
 
Фасади  
 
Плани поверхів  
 
Розрізи  
 
Перспективні зображення, інтер’єри







[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ][image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]





image4.png
B





image.jpg
MMIBHIYHUHU PACAJ
1:500

S S ]

j

| |

MIBAEHHUHU ®ACAJ
1:500




image6.png




imagea.png
G N (T st o R =
N W, iy - i 7





image6.jpg
CXITHUU ®ACA/L
1:500

B -

|- |

3AXIJITHUU ®ACA/L
1:500




image3.jpg
[IJIAH 1-I'0 [IOBEPXY

1:500

8,000

L]

16

9,100

2 500

___________

9,100 2 |

i

EKCIIJIIKALLLA

1 BxigHa rpyna

2 Tambyp

3 KacoBui 6J10K

4 T'apaepobHa

5 ®oe-amopiTeartp

6 Kage-oyder

7 'poMa/iCbKi CAHBY3JI1
8 CanBy3ou1 aJisa MI'H

9 Cx010BO-JIIPTOBI BYy3J1H
10 Iapanbka 3aJa

11 lleHTpa/ibHUM IOCT KEPYBAHHSA

12 Cuena
13 KuieHs clueHu

1 N VAN A - - - - A Y B Y B . " A e P | A 7 , o
mi A N (A - 4 - A 484 4N 0 R S R L N B 3. f, _ 14 ApTuctu4Ha
'1'6""" s 2 ; '4;"-'4 ‘::.- , ) 15 IHguBigya/ibHA rpYUMepHa
15 ‘&r. - \?_"_: “ 21 16 KocTromepHa
............ — e T 17 Cny>k60BUH CXOJJOBUH BY30JI
| 18 I'pumepHi
6.400 15,500 26,200 6,400 6,000 10,000 ia,nuc: 6,000 | 6,000 25003100 19 Cny»x008Bi caHBY3/1H1
86,500 | ' | 34,000 20 Tamo6yp

O,

© ® ©®O

21 AptuctruyHe Qo€

22 PeneTuiinHa 3aja




image9.png




image1.png




image3.png




image2.png
A




image5.jpg
PO3PI3 1-1
1:500

+ 21,500

___________________________ _/_+ 19,500

| /_
P16500 N o - + 16.000

: +12,000

i ‘I
i 1 1 1 1 | ! ] 1 1 1
: 28,400 3.1p0 a‘rﬁuu} 6,000 | 6.000 i4.ﬂﬂﬂ L 10,000 . 6,000 6400 | 26,200 | 15.500 ' 6,400

I T T 4 LF }
1 1 1

= ™™ -

665 © 60 6 ¢ 6 o c





image5.png
+21,500,
+19,500

+16,000,

+12,000

+8,000

+4,000

0,000
- 2,000

- 4,000

6400

15.500

Ll |

26,200

28400

| 6400 | 6000 |

10000 {4000 6000 | 6000 |

{119,500

®

®

®

06 © 600





image4.jpg
[IJIAH 2-T'0 ITOBEPXY
1:500

16,100

9.,1000

I

15,000

500

IIIIIIIIIII
..........

____________

N NG

AR 11
. =
Nl =
|
1

1
g

6,400 32,900

8,800

|

ml S

----------------------------------------------------

= l -
L

86,500

EKCIIJIIKALLLA

1 ®oe-raneped

2. 0aJIKOH

3 Cxo10BO-/1i)TOBI BY3J1U
4 I'poMaCbKI CAaHBY3JIU

5 CanBy3ouJ gy MI'H

6 C1y>k00BI1 CX0Z10Bi BY3J11
7 CBITJIOpEXHCepPChbKa
(amapaTHa OCBITJIEHHS )

8 3ByKoamnapaTHa

9 AnnapaTHa BiZleOnpOEKILil
Ta crieledeKTi

10 KiMmHaTa 3aBigyBaya
[IOCTAaHOBOYHOI YaCTUHH
11 KabiHeT iHXXeHepHO-TEeXHIYHOT O
[epCcoHasy

12 OnnepaTUBHUM CKJIA[Jl PEKBI3UTY
13 KimMmHaTa nepcoHasny
MeXaHIYHOT'0 00JIaJJHAHHA CLleHH!

14 AaMiHiCTpaTUBHI IPUCINIEHHA




image8.png




