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Тема архітектурного проєкту
Тема дипломної роботи зосереджена на створенні культурного об’єкту арт-центру на території Голосіївського району міста Києва. Метою даного проєкту є збагачення центра міста сучасною спорудою, що сприятиме об'єднанню дозвілля з творчістю та мистецтвом, що надасть відвідувачам можливість розвиватися в мистецтві та слідкувати за інноваціями. Проєктування арт-центру сприятиме культурному збагаченню міста Києва через організацію постійних і тимчасових виставок, спрямованих на популяризацію сучасного українського мистецтва. Його функціональне наповнення передбачає проведення освітніх заходів, научних конференцій, перфомансів та інших творчих подій, створюючи умови для активного культурного обміну та розвитку мистецького середовища. Актуальність вибору такого типу забудови полягає у впливі культурного розвитку населення на формування національної ідентичності, популяризації мистецтва та сприянні створенню позитивного іміджу міста. 

Проєкт арт-центру розташовано на території розробленого впродовж 4 курсу проєкту мікрорайону в Голосіївському районі міста Києва. Неподалік розташовані житловий комплекс та адміністративні будівлі. Споруда арт-центру розміщена на ділянці площею 1,2 га та гармонійно поєднана з пішохідним транзитом, а також має доступ до центральної площі з західної сторони та вихід до річки Дніпро зі східної. На території розташовані виставкова площа, зелені насадження, пішохідні зони, а також передбачені службові та групові транспортні під’їзди з автомобільними стоянками. Будівля оснащена головними, службовими та додатковими входами. 
 Центр передбачає три поверхи, частково експлуатовану покрівлю та укриття. Всередині знаходиться великий атріум, адаптований для підвісних експозиційних об'єктів. На першому поверсі розташовано такі функціональні зони як: вестибюль, гардероб, рецепція, адміністрація, лекційний зал, творчі майстерні та навчальні класи, кафе-бар з терасою, підсобні приміщення для персоналу, прийом та зберігання експонатів, санвузли та тимчасова експозиційна зала. На другому поверсі знаходяться арт-магазин та виставкові зали з галереями, на третьому - великі експозиційні простори. Підземний поверх займають архів та укриття.
При створенні споруди було передбачено використання ліфтів та пандусів для доступу маломобільних груп, що забезпечує їм інклюзивність. 
Конструктивна система центру прийнята монолітно-каркасною із застосуванням залізобетонних міжповерхових покриттів. Покриття даху виконано з сталевих ферм, що тримають його складну геометрію.
Концепція споруди арт-центру полягає у створенні творчого простору, що об’єднує відвідувачів за допомогою тематичних композицій, ламаних форм та зв’язків між залами. Ззовні використання бетону та скла при взаємодії надає гармонійне поєднання та акценти, яке доповнює забудову мікрорайону.
Ключові слова: арт-центр, безбар’єрність, мистецтво, освіта, простір. 
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Topic of the Architectural Project
The thesis focuses on the creation of a cultural art center in the Holosiivskyi District of Kyiv. The goal of this project is to enrich the city center with a contemporary structure that will help integrate leisure with creativity and art, giving visitors the opportunity to develop their artistic skills and keep up with innovations. The design of the art center will contribute to the cultural enrichment of Kyiv through the organization of permanent and temporary exhibitions aimed at promoting contemporary Ukrainian art. Its functional scope includes hosting educational events, academic conferences, performances, and other creative events, thereby creating conditions for active cultural exchange and the development of the artistic community. The relevance of choosing this type of development lies in the impact of the population’s cultural development on the formation of national identity, the promotion of art, and the creation of a positive image for the city.
The art center project is located within a microdistrict developed during the fourth year of study in the Holosiivskyi District of Kyiv. A residential complex and administrative buildings are located nearby. The art center building is situated on a 1.2-hectare site and blends harmoniously with pedestrian traffic; it also has access to the central square from the west and an exit to the Dnipro River from the east. The site features an exhibition area, green spaces, and pedestrian zones, as well as service and group vehicle access roads with parking lots. The building is equipped with main, service, and auxiliary entrances.
The center comprises three floors, a partially accessible roof, and a covered area. Inside is a large atrium adapted for suspended exhibition installations. The first floor houses the following functional areas: a lobby, a coat check, a reception desk, administrative offices, a lecture hall, art studios and classrooms, a café-bar with a terrace, staff break rooms, a reception and storage area for exhibits, restrooms, and a temporary exhibition hall. The second floor houses an art shop and exhibition halls with galleries, while the third floor features large exhibition spaces. The basement level is occupied by the archive and a shelter.
The building was designed to include elevators and ramps to ensure accessibility for people with limited mobility, thereby promoting inclusivity.
The structural system of the center is a monolithic frame structure with reinforced concrete floor slabs. The roof is supported by steel trusses that maintain its complex geometry.
The concept behind the art center is to create a creative space that brings visitors together through thematic compositions, angular forms, and connections between the halls. Externally, the interplay of concrete and glass creates a harmonious blend and visual accents that complement the neighborhood’s architecture.
Keywords: art center, accessibility, art, education, space.
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Арт-центри є інтерактивним простором, де архітектура поєднує сучасні технології з відновленням національної спадщини, створює безбар’єрний простір для збагаченням світогляду глядача. Можливість розповсюджувати “голоса” митців наразі є дуже актуальною темою через стан в країні. З кризою зростає національна єдність та прагнення висловити своє бачення. Проведення в арт-центрі різноманітних майстер-класів та воркшопів сприяє розвитку та єднанню населення, його натхненню та зміцненню, а також розповсюдженню актуальних тем та тенденцій.  
Проектування арт-центрів в Україні наразі дуже актуально, бо мистецтво має великий вплив на розвиток і настрій суспільства. Такі об'єкти несуть соціальну, навчальну та комунікативну роль серед митців та поціновувачів, сприяють збереженню національної ідентичності та є засобом психологічної підтримки. Створення саме такого виду споруди сприяє естетичному розвитку для формування нових громадських просторів, покращенню якості міського мистецтва та стилю життя. Це допомагає ребрендингувати ідентичність старого міста для розуміння через цей новий мистецький портал. Серед особливостей проєктування арт-центру можна виділити:
· масивні експозиційні простори – це можуть бути зали для проведення виставок, інсталяцій та перформансів. Їх особливість полягає в зміні залежно від типів мистецьких заходів.
· класи та майстерні, яких немає в традиційних музеях – творчі місця для навчання, проведення майстер-класів, де народжується мистецтво.
· конференц-зали – приміщення для проведення освітніх заходів, лекцій з запрошеними гостями та научних конференцій.
· спільні зони, де відвідувачі комунікують, діляться враженнями та ідеями.
· ревіталізація мікрорайону – арт-центри як культурні об’єкти сприяють оновленню та покращенню вигляду громадського простору, впливають на майбутнє формування структури культурних об’єктів міста.
· використання інноваційних технологій – саме в арт-центрах це можуть бути інтерактивні дисплеї та системи віртуальної реальності, що залишають незабутні враження серед користувачів та адаптують центри до сучасних технологій. 
· безбар'єрність передбачає зручне розташування арт-центрів, а також формування доступного середовища для маломобільних відвідувачів.
· екологічна сталість реалізується шляхом застосування принципів сталого та енергоефективного будівництва.
· об'ємно-просторова структура, де використовуються відкриті й гнучких простори, які можуть легко змінюватись та бути різноманітними функціонально.
Арт-центр створюється як простір, що впливає на розвиток творчості й розширює культурний досвід відвідувачів, сприяючи їхньому особистісному зростанню. Він відображає сутність міста, акцентуючи увагу на його культурній спадщині, архітектурних особливостях та національній ідентичності.
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Архітектор: Steven Holl Architects 
Рік: 2018
Розташування: Річмонд, США
Інститут сучасного мистецтва, що був спроєктований архітектором Стівеном Холлом, розташований на перетині вул. Брод і вул. Бельвідер та є важливим культурним осередком, що об'єднує університетське середовище з міською спільнотою. Архітектура будівлі підкреслює ідею відкритості та взаємодії, виступаючи своєрідною ланкою між академічним і громадським просторами.
Об'ємно-просторова композиція сформована перетином кількох основних об'ємів, серед яких виділяються простір для проведення виступів. В основу архітектурної концепції покладено ідею «розщепленого часу», яка відображає особливості сучасного мистецтва, де різні часові пласти існують одночасно, а не підпорядковуються традиційній лінійній послідовності. Ця концепція знайшла своє відображення в організації внутрішнього простору споруди.
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Рис. 1. Вхід на територію Інституту сучасного мистецтва 

Планувальна структура будівлі відзначається гнучкістю та дозволяє організовувати як окремі, так і взаємопов'язані експозиції, забезпечуючи незалежність функціонування виставкових просторів. Система комунікацій передбачає різні сценарії переміщення відвідувачів: як вертикальний маршрут, так і горизонтальні зв'язки між галереями, доступ до яких можливий з кількох напрямків.
Фасадні рішення базуються на поєднанні матового скла та панелей з титан- цинку. Залежно від умов освітлення та погодних факторів їхня зеленувато-сіра колірна гамма змінюється, надаючи будівлі динамічного характеру. Особливістю композиції є двостороння орієнтація фасадів: один із них спрямований у бік міста, тоді як інший відкривається до університетського скульптурного саду. Таке рішення не лише забезпечує функціональний зв'язок із навколишнім середовищем, а й символізує взаємодію різних сфер міського життя.
Сталий розвиток є одним із ключових аспектів проєкту. Будівля Інституту отримала сертифікат LEED Gold та оснащена геотермальними системами опалення й охолодження, які дозволяють ефективно накопичувати теплову енергію взимку та використовувати її в літній період. Інститут сучасного мистецтва є прикладом архітектури, у якій гармонійно поєднуються концептуальна ідея, технологічні інновації та відкритість до культурного середовища. 

[bookmark: _Toc233160857]1.2.2 Chongqing Taoyuanju Community Center
Архітектор: Vector Architects
Рік: 2015
Розташування: м. Чунцін, Китай
Громадський центр збудований у парку Тайюань у Чунцині. Він органічно вписується в ландшафт навколо завдяки використанні в проєкті зеленого даху та стін. Дах охоплює три головні зони — культурну, спортивну та медичну, одночасно формуючи два внутрішні двори, які слугують простором для подій. В центрі окрема увага приділена взаємодії різних спільнот — тут можна навчатися, займатися спортом та відпочивати, що робить значущим місцем у громадському житті міста.
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Рис. 2. Громадський центр Таоюань 

Наразі все більше уваги приділяється темам екологічності та енергоефективності. Застосування перероблених матеріалів, використання систем збору дощової води, сонячної енергії та природного кондиціонування вже стає нормою в світовій архітектурі. Такі центри демонструють яскравий приклад сталого способу життя та відповідають сучасним тенденціям.
Також все частіше зустрічається адаптація таких споруд до різних суспільних груп, таких як сім’ї з дітьми, студенти та літні люди. Тому у таких просторах часто поєднуються виставкові зали, аудиторії, простори для спільної творчості, освітні платформи, майстерні тощо.
Отже, сучасний арт-центр — це синтез архітектури, екології і технологій. Це місце, що не лише забезпечує комфортний простір для відвідувачів, а й формує гармонію між людиною, мистецтвом і природою.


[bookmark: _Toc233160858]2 ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ

[bookmark: _Toc233160859]2.1 Основні вимоги до об’єкту проєктування

При розробці проєкту арт-центру були враховані вимоги з питань безпеки, функціональності, доступності та організації території. Проєктні рішення прийняті відповідно до ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва», ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій», ДБН B.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд», ДБН В.2.2-18:2018 «Громадські будинки та споруди» та ДБН В.2.2-16:2019 «Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади».
Територію арт-центру сформовано відповідно до сучасних принципів організації громадських просторів, із забезпеченням необхідних транспортних та пішохідних зв'язків. Навколо будівлі передбачено проїзди з твердим покриттям шириною не менше 3,5 м, що гарантують безперешкодний під'їзд пожежно-рятувальної техніки та доступ до всіх частин споруди у разі виникнення надзвичайних ситуацій.
Особливу увагу приділено створенню безбар'єрного середовища. На території та в будівлі забезпечено безперешкодний доступ для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення. Передбачено пандуси та ліфти, що відповідають вимогам ДБН В.2.2-40:2018.
Евакуація відвідувачів забезпечується через евакуаційні виходи та незадимлювані сходові клітки. В оздобленні та конструкціях будівлі застосовуються матеріали з необхідними показниками вогнестійкості, що гарантує безпечну експлуатацію об'єкта.


[bookmark: _Toc233160860]2.2 Основні функціональні зони ділянки

Функціонально-планувальні рішення будівлі розроблені відповідно до вимог, що висуваються до громадських та культурно-видовищних споруд. Просторова структура арт-центру включає в себе такі функціональні зони: виставкова навчальна, адміністративна, харчова, допоміжні приміщення та укриття.

[bookmark: _Toc233160861]2.3 Експлікація приміщень будівлі з відповідними площами

	№
	Назва приміщення
	Площа, 

	1
	Вестибюль
	460

	2
	Гардероб
	72

	3
	Ресепшн-каси
	35

	4
	Атріум з експозиційним простором
	990

	5
	Санвузол
	80

	6
	Кімната екскурсоводів
	26

	7
	Кафе на 60 місць
	135

	8
	Кухня
	35

	9
	Миття кухонного посуду
	14

	10
	Лінія роздачі
	10

	11
	Холодильна камера
	4

	12
	Комора
	12

	13
	Санвузол персоналу
	3

	14
	Кімната персоналу
	8

	15
	Завантажувальна
	6

	16
	Складське приміщення
	6

	17
	Бар
	8

	18
	Конференц-зал
	240

	19
	Приміщення для зберігання реквізиту
	21

	20
	Гримерна
	21

	21
	Тимчасова експозиція
	448

	22
	Прийом та обробка експонатів
	170

	23
	Архів
	351

	24
	Творчі майстерні
	150

	25
	Реставраційна майстерня
	85

	26
	Гардероб для персоналу
	12

	27
	Кабінет директора
	29

	28
	Бухгалтерія
	25

	29
	Художній магазин
	55

	30
	Виставкова зала №1
	505

	31
	Виставкова зала №2
	272

	32
	Виставкова зала №3
	606

	33
	Виставкова зала №4
	380

	34
	Виставкова зала №5
	675

	35
	Укриття
	378






[bookmark: _Toc233160862]3 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

[bookmark: _Toc233160863]3.1 Містобудівні умови

Ділянка під проектування арт-центру розташована у Голосіївському районі міста Києва в спроєктованому мікрорайоні у кварталі між вул. Будіндустрії та вул. Інженерна. Зі східного боку у пішій доступності до місця забудови знаходиться р. Дніпро.
У межах пішохідної доступності розміщені зупинки громадського транспорту (спроєктованого маршруту трамвая по мікрорайону та маршрутного таксі), що створює вдалу транспортну розв’язку і є легкодоступним для усіх мешканців та гостей міста. Старий шлях монорельсу, що був ревіталізований в проєкті мікрорайону, також має зручний під’їзд до арт-центру. Прилеглі вулиці та транспортні вузли оснащені пішохідними переходами, що забезпечує безпечне пересування відвідувачів. Навколо забудови запроектовано асфальтовані проїзди, тротуари та елементи благоустрою, які створюють комфортні умови для пересування та забезпечують безперешкодний доступ для всіх категорій населення.
В межах пішохідної доступності передбачено розміщення наземних автостоянок. Таке планувальне рішення забезпечує зручний транспортний зв'язок об'єкта з прилеглою забудовою та іншими районами міста.
Аналіз території показав, що у поблизу знаходяться такі громадські зони: високоповерхова житлова забудова на сході, адміністративні споруди на півдні, головна площа міста на заході та кінокомплекс на півночі. Також територія вдало об’єднує пішохідний транзит вздовж ділянки мікрорайону та функціонує зв’язком між центром мікрорайону та житловою забудовою. Поблизу добре розвинена розважальна зона у вигляді кінокомплексу для масового проведення часу.
Під’їзд до арт-центру виконується по вул. Інженерна. Так як у межах проєктування немає паркінгу чи парковок, також проектується наземна парковка на 30 місць.
Характеристика ділянки:
- Ділянка розташована в м. Києві в Голосіївському районі, в кварталі між вулицями вул. Будіндустрії та вул. Інженерна та Наддніпрянським шосе.
- Обрана ділянка для проєкту арт-центру потребує звільнення від існуючої забудови промисловими спорудами. Проаналізувавши образ арт-центру, а також з огляду на існуючу ситуацію, сформувалася основна композиція генплану.
Проведений аналіз транспортної інфраструктури вияив високий рівень доступності ділянки. У безпосередній близькості розташована станція метро «Видубичі», проходить Наддніпрянське шосе, а також функціонує розгалужена мережа маршрутів наземного громадського транспорту.
Ділянка під проектування розташована в центрі кварталу, отже має відносно
рівний рельєф. Перепад рельєфу близько 2 метрів. Будівля має динамічний образ та відповідає рельєфу ділянки. 
Обрана для розміщення арт-центру відповідає ділянка сучасним принципам містобудівного планування. Навколишнє середовище сформоване переважно багатоповерховою житловою забудовою, яка не має значної історико-архітектурної цінності, що забезпечує можливість гармонійного впровадження нового культурного об'єкта без суттєвого впливу на сформоване міське середовище.
Проведений аналіз підтверджує доцільність розміщення сучасного арт-центру на обраній території Голосіївського району. Розвинена транспортна інфраструктура, близькість освітніх закладів, торговельно-громадських об'єктів і рекреаційних зон створюють сприятливі умови для функціонування культурного комплексу та забезпечують його доступ для широкого кола відвідувачів.
[bookmark: _Toc233160864]3.2 Генеральний план

Будівля арт-центру має ламану прямокутну форму та розміщена по центру ділянки. Вхідна група орієнтована на схід, що надає центру доступ до пішохідного транзиту та рекреації. На території передбачено відкриті автостоянки на 30 машиномісць, а також окремий господарський під’їзд, через який здійснюється постачання та завантаження обладнання для обслуговування тимчасових експозицій арт-центру.
У межах ділянки сформовано розгалужену систему пішохідних зв’язків, що включає як транзитні маршрути, так і цільові підходи до будівлі. Доступ до арт- центру забезпечений з усіх сторін, а входи розташовані як з боку вулиць, так і з внутрішнього двору. Для оптимізації руху відвідувачів та персоналу входи розділені функціонально. Головний вхід орієнтований на основний пішохідний маршрут. Для забезпечення доступності територія обладнана пандусами для маломобільних груп населення.
Генеральним планом передбачено низку функціональних зон, серед яких літня тераса кафе, відкритий виставковий простір та обладнані місця для відпочинку. Ці елементи формують комфортне середовище для спілкування, проведення культурних заходів та творчої взаємодії між відвідувачами.
Проєктом передбачено благоустрій та озеленення території. Запроєктовано різні типи покриття, елементи вуличних меблів, газони та декоративні зелені насадження, що сприяють формуванню привабливого та комфортного громадського простору.

[bookmark: _Toc233160865]3.3 Архітектурні рішення

Арт-центр проєктується як сучасний культурно-громадський простір, що об’єднує креативні спільноти та різні соціальні групи та спрямований на створення безпечного та здатного до трансформацій простору. Споруда складається з 3 наземних поверхів та укриття, зв'язок між якими оснащений ліфтами, сходами та пандусами. Концепція зосереджена на безбар’єрності. За основу в плані лежить ламана геометрична форма. 
Перший поверх несе комунікаційну та освітню роль. Основний вхід з південно-східної сторони та веде  до гардеробу, рецепції та вестибюлю. Також на ньому розташовані такі зони як адміністрація, кафе-бар на 60 місць, тимчасова композиція, конференц-зала, творчі майстерні, прийом експонатів.
На другому поверсі розміщено виставкові зали і галереї присвячені різним видам мистецтва, художній магазин, вихід на експлуатований дах з зеленою зоною. Допоміжні зали можуть бути використані для майстерень чи лекцій.
На третьому поверсі розташовано експозиційні простори та додаткові виставкові зони, обладнані мобільними перегородками для зміни конфігурацій простору.
На підземному поверсі знаходиться архів та укриття, що відповідає вимогам ДБН В.2.2-5:2023 «Захисні споруди цивільного захисту». Площа укриття розрахована з урахуванням показника 0,75 на особу згідно з нормативами.
На відміну від звичайних виставкових просторів зі статичним штучним освітленням, метою цього проєкту було створити середовище, де природне світло змінює фокус глядача впродовж дня, тим самим постійно розвиваючи виставку. Взаємодія світла і тіні створює зсувну палітру по всьому простору, перетворюючи зовнішній вигляд експонатів. 
Загалом функціонально-планувальне рішення сприяє ефективному зонуванню приміщень, забезпечує доступність, багатофункціональність та адаптивність простору до різноманітних потреб користувачів. Арт-центр є важливим соціальним простором, що сприяє формуванню сучасного та гармонічного громадського середовища, наповненого мистецтвом.

[bookmark: _Toc233160866]3.4 Конструктивні рішення

Зважаючи на значні навантаження від багатоповерхової каркасної будівлі, наявність великих консольних виносів, протяжних прольотів та значної площі засклення, фундамент для споруди використовується у вигляді монолітної залізобетонної фундаментної плити завтовшки 800–1000 мм.  Таке рішення забезпечує рівномірний розподіл навантажень від несучі конструкції та гарантує просторову жорсткість усієї споруди.
Зовнішні стіни підземної частини, а також внутрішні стіни та ядра жорсткості виконані з монолітного залізобетону. Таке рішення забезпечує високу міцність конструкції, її геометричну незмінність та надійний захист від впливу ґрунтових вод. Основними вертикальними несучими елементами будівлі є монолітні залізобетонні стіни та колони каркасу.
Несучі стіни, у яких розміщені сходові клітки та ліфтові шахти, виконані з монолітного залізобетону товщиною 300 мм. Вони забезпечать жорсткість будівлі та компенсують вплив консольних ділянок. Висота типового поверху - 5,2 м.
Оскільки внутрішні приміщення арт-центру передбачають створення великих відкритих просторів для експозиційних залів, міжповерхові перекриття доцільно виконати у вигляді сталевих балок та монолітної залізобетонної плити. Така система дозволяє перекривати значні прольоти, і дає можливість організувати відкриті простори без надлишкової кількості колон.
Перекриття даху реалізовано за допомогою великопрольотних сталевих конструкцій у вигляді просторових ферм змінної висоти. Геометрія несучих конструкцій повторює складний динамічний силует покриття та забезпечує формування виразних консольних виступів.


[bookmark: _Toc233160867]3.5 Інженерні рішення та заходи з енергоефективності

Згідно з ДБН В.2.2 -16:2019 (Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади) будівля забезпечена комплексом інженерних систем, що забезпечують безпеку та комфорт в експлуатації.

[bookmark: _Toc233160868]3.5.1 Внутрішні інженерні системи

[bookmark: _Toc233160869]3.5.1.1 Водопостачання і каналізація
В споруді передбачено господарсько-питне, протипожежне та гаряче водопостачання, каналізацію і водостоки.

[bookmark: _Toc233160870]3.5.1.2 Каналізація
Передбачено роздільну систему побутової та дощової каналізації, що забезпечує ефективне відведення стічних вод та атмосферних опадів з покрівлі будівлі.

[bookmark: _Toc233160871]3.5.1.3 Електропостачання
Електроживлення арт-центру здійснюється від міської мережі з влаштуванням головного розподільного щита та системи резервного живлення в разі відключення зовнішніх джерел електропостачання. Електропостачання забезпечує роботу освітлення, мультимедійного обладнання, ліфтів, систем вентиляції, кондиціонування та протипожежного захисту.


[bookmark: _Toc233160872]3.5.1.4 Протипожежні вимоги
При проектуванні арт-центру виконані заходи пожежної безпеки згідно з вимогами ДБН В.1.1-7, ГОСТ 12.1.004. Сховища ізольовані від інших приміщень протипожежними стінами
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[bookmark: _Toc233160874]3.5.2.1 Вентиляція та кондиціонування
У будівлі передбачена припливно-витяжна вентиляція з механічним спонуканням та рекуперацією тепла. Для виставкових просторів, конференц- залів, творчих студій та адміністративних приміщень передбачені системи кондиціонування, що підтримують необхідні параметри температури та вологості повітря. Це дозволяє забезпечити комфортні умови для відвідувачів та зберігання експонатів.

[bookmark: _Toc233160875]3.5.2.2 Системи зв'язку та інтернет
Передбачено високошвидкісні телекомунікаційні мережі, Wi-Fi покриття всіх громадських просторів, а також системи внутрішнього зв'язку та передачі даних для забезпечення роботи мультимедійного обладнання та проведення культурно-освітніх заходів.

[bookmark: _Toc233160876]3.5.2.3 Резервне електроживлення
Для забезпечення безперебійної роботи критично важливих систем у разі аварійного відключення електроенергії передбачено дизельний генератор та джерела безперебійного живлення (UPS), які підтримують функціонування систем пожежної безпеки, аварійного освітлення, серверного обладнання та основних інженерних систем.


[bookmark: _Toc233160877]ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

1. Площа ділянки - 1.2 га
2. Площа забудови - 2580.50 
3. Поверховість - 3 поверхи + укриття
4. Загальний будівельний обʼєм - 38738.92 
• вище відм. 0,00 - 36026.90 
• нижче відм. 0,00 - 2712.02 
5. Загальна площа - 7530 
6. Місткість - 500 осіб

[bookmark: _Toc233160878]СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. ДБН В.1.1-7:2016 (Пожежна безпека об'єктів будівництва)
2. ДБН Б.2.2-12:2019 (Планування і забудова території)
3. ДБН В.2.2-40:2018 (Інклюзивність будівель і споруд)
4. ДБН В 2.2 -18:2018 (Громадські будинки та споруди)
5. ДБН В.2.2 -16:2019 (Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади)

[bookmark: _Toc233160879]ПЕРЕЛІК КРЕСЛЕНЬ ТА ІЛЮСТРАТИВНИЙ МАТЕРІАЛ

1. Ситуаційний план забудови мікрорайону
2. Генплан арт-центру
3. План 1-го поверху
4. План 1-го поверху
5. План 2-го поверху
6. План 3-го поверху
7. Розріз 1-1 та розріз 2-2
8. Головний та бічний фасади
9. Аксонометричні лінійні зображення
10. Вибух
11. Перспективне зображення зі сторони головного фасаду
12. Перспективне зображення зі сторони бічного фасаду
13. Візуалізація інтер’єру
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