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АНОТАЦІЯ

Соколова М.В. Проєкт кінокомплексу на 6 глядацьких залів в Голосіївському районі міста Києва.

Навчально-творча майстерня А.М. Давидова. Консультант проєкту М.Ш. Гершензон.

Кваліфікаційна робота на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування». - Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, Київ, 2026.

Кваліфікаційна робота присвячена розробці проєкту кінокомплексу, що передбачає одночасний перегляд відео та анімаційних ліцензованих матеріалів у шести глядацьких залах, поєднаних між собою відкритою галереєю. 
Метою проєкту є створення простору, в якому люди зможуть доєднатись до актуальних культурних відкриттів світового кінематографу. 
Проблематикою сучасного кінематографу  є перехід на стримінгові платформи, через що люди втрачають вагомий відрізок культурного досвіду. Створення кінотеатру – це підтримка сучасного і данина класичному світовому та українському мистецтву кіно. У кінотеатрі передбачена галерея відкритого типу, кафе та безпосередньо шість глядацьких залів, що формуватимуть комфортний громадський простір для відпочинку.
Кінокомплекс розташовано на території запроєктованого житлового кварталу у Голосіївському районі міста Києва, на узбережжі річки Дніпро в межах півострова Теличка. Ділянка проєктування інтегрована в структуру громадського та житлового середовища. Запроєктований житловий квартал має транспортні та пішохідні зв’язки, поєднані з територією кінокомплексу. Поблизу будівлі кінокомплексу розташовані бізнес центри, головна рекреаційна територія у центральній частині кварталу, спортивно-оздоровчий комплекс, загальноосвітня школа та житлові комплекси .
Також ділянка поділяється за функціональними зонами. 
Площа ділянки проєктування 3,5 га.
Кінокомплекс складається з шести глядацьких залів, розташованих на різних відмітках висот, які пов’язані виставковою галереєю об’єднаною з фойє для очікування сеансів. 
Перший поверх галереї є центральним фойє. Адміністративний та службовий функціональні блоки відокремлені від головної галереї, мають окремий службовий вхід з вулиці, відпочинкові та робочі зони. 
Кафе є одним з відокремлень головної галереї, в яке закладений вільний доступ для всіх відвідувачів. 
На першому поверсі розташовані три глядацьких зали місткістю від 200, 150 та 100 глядацьких місць. У глядацьких залах на обидвох рівнях кінокомплексу передбачені місця для відвідувачів МГН. Ліфтові холи розташовані у протилежних блоках будівлі, як і евакуаційні сходові клітини. Основні сходи на другий поверх розташовані між залами, освітлені вітражним вертикальним склінням, сформованим внаслідок перепаду висот суміжних залів. 
На другому поверсі розташована галерея, сформована навколо трьох атріумних просторів із другим світлом. Для сполучення між галереями передбачено чотири пішохідні містки. Через містки відвідувачі можуть потрапити до глядацьких залів місткістю 150, 75 та 50 місць. Доступ до поверху також можливий через ліфтові холи. 
схема будівлі складається з монолітного залізобетонного каркасу та металевих ферм покритя, що забезпечують перекриття глядацьких залів та галереї без проміжкових опор. Оздоблення фасадів виконано із застосуванням суцільного вітражного скління, у зоні громадських просторів. 
Головною метою проєкту є створення комплексу, який залучить жителів кварталу до актуальних культурних кіноподій у світі. Також створить потрібні умови для безпечного та комфортного перебування у кінотеатрі. Головною концепцією проєкту виступає роль кадру у кінематографі.

Ключові слова: кінокомплекс, кінотеатр, глядацький зал, галерея, громадський простір, кінематограф, інклюзивність, атріумний простір.

ABSTRACT
Sokolova M.V. Project of a Cinema Complex with Six Screening Halls in the Holosiivskyi District of Kyiv.
Educational and Creative Workshop of A.M. Davydov. Project Consultant: M.Sh. Gershenzon.
Qualification thesis submitted for the Bachelor's Degree in Specialty 191 "Architecture and Urban Planning". – National Academy of Fine Arts and Architecture, Kyiv, 2026.
This qualification project is devoted to the design of a cinema complex featuring six screening halls intended for the simultaneous presentation of licensed films and animated content. The halls are interconnected by an open gallery space.
The purpose of the project is to create a place where people can engage with contemporary cultural achievements of world cinema. One of the key challenges of modern cinematography is the transition to streaming platforms, which leads to the loss of an important part of the collective cultural experience. The creation of a cinema complex is both a support for contemporary filmmaking and a tribute to classical world and Ukrainian cinema. The building includes an open gallery, a café, and six screening halls, forming a comfortable public environment for leisure and social interaction.
The cinema complex is located within a planned residential district in the Holosiivskyi District of Kyiv, on the bank of the Dnipro River within the Telichka Peninsula area. The project site is integrated into the structure of the surrounding residential and public environment. The planned residential district provides both pedestrian and transport connections with the cinema complex. Nearby facilities include business centers, the main recreational zone of the district, a sports and wellness complex, a secondary school, and residential buildings.
The site is organized according to functional zoning principles. The total project site area is 3.5 hectares.
The cinema complex consists of six screening halls located at different elevation levels and connected by an exhibition gallery integrated with the main foyer. The ground floor of the gallery functions as the central entrance foyer. Administrative and service areas are separated from the main gallery and include an independent service entrance, staff workspaces, and recreation areas.
The café forms one of the extensions of the main gallery and is freely accessible to all visitors.
The ground floor accommodates three screening halls with capacities of 200, 150, and 100 seats. Accessible seating for persons with reduced mobility is provided in all screening halls on both levels of the complex. Elevator lobbies are located in opposite sections of the building, as are the emergency staircases. The main staircase leading to the second floor is positioned between the halls and illuminated by full-height glazing created by the height differences between adjacent volumes.
The second floor contains a gallery organized around three atrium spaces with double-height interiors. Four pedestrian bridges provide circulation between the gallery sections. Through these bridges, visitors can access screening halls with capacities of 150, 75, and 50 seats. The floor is also accessible via elevator lobbies.
The structural system consists of a monolithic reinforced concrete frame and steel roof trusses, allowing large-span coverage of the screening halls and gallery spaces without intermediate supports. The façade design incorporates extensive curtain-wall glazing within the public areas.
The primary objective of the project is to create a complex that will engage local residents in contemporary cinematic events and cultural activities while ensuring safe and comfortable conditions for all visitors. The main architectural concept is based on the role of the cinematic frame as a fundamental element of filmmaking.
Keywords: cinema complex, movie theater, screening hall, gallery, public space, cinematography, accessibility, atrium space.
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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1.1 Тема проєкту.

Кінокомплекс на 6 глядацьких залів в Голосіївському районі міста Києва.

[bookmark: _heading=h.e8ihjcyftjq1]1.2 Актуальність. 

Кінотеатр належить до найбільш поширених типів громадських будівель культурно-дозвіллєвого призначення. Незважаючи на стрімкий розвиток цифрових технологій та стримінгових платформ, перегляд фільмів у спеціалізованому громадському просторі зберігає своє значення як важлива складова культурного життя суспільства. Демонстрація кіно у кінозалі забезпечує якісно інший рівень сприйняття аудіовізуального контенту завдяки професійному звуковому та проєкційному обладнанню, а також створює умови для колективного культурного досвіду.
У сучасних містах зростає потреба у формуванні багатофункціональних громадських просторів, що поєднують культурні, комунікаційні та рекреаційні функції. Кінотеатр перестає бути виключно місцем перегляду фільмів і трансформується у центр соціальної взаємодії та дозвілля. Саме тому сучасні кінокомплекси включають до свого складу кафе, виставкові зали, галереї, зони відпочинку та інші громадські функції, що розширюють спектр культурних послуг.
Для України питання розвитку культурної інфраструктури має особливу актуальність у контексті відновлення міського середовища та створення нових громадських центрів. Реалізація сучасних культурно-дозвіллєвих об’єктів сприяє підвищенню якості життя населення, розвитку місцевих громад та популяризації українського і світового кіномистецтва.
Актуальність даного проєкту визначається також його розташуванням. Територія півострова Теличка у Голосіївському районі м. Києва тривалий час використовувалася переважно як промислова зона. Нині вона розглядається як перспективна територія для житлово-громадської забудови. Розміщення кінокомплексу у структурі нового кварталу сприятиме формуванню громадського центру Забезпеченню мешканців культурними послугами та підвищенню функціональної різноманітності району.
Таким чином, проєктування кінокомплексу на території Телички є актуальним як з містобудівної, так і з соціально-культурної точки зору. Реалізація проєкту спрямована на створення сучасного громадського простору та розвиток культурної інфраструктури міста Києва.

1.3 Аналіз досвіду проєктування та будівництва.

Кінотеатри як особливий тип громадських будівель почали активно з’являтися
на початку ХХ століття, коли кінематограф швидко набував популярності і потребував спеціальних приміщень. Спочатку фільми показували в пристосованих для цього місцях - театрах, концертних залах та інших громадських будівлях. Згодом виникла необхідність в окремих будівлях, які враховували всі особливості кінопоказу та створювали комфортні умови для глядачів.
В Україні розвиток кінотеатрів тісно пов’язаний із процесами урбанізації часів Радянського Союзу. У другій половині ХХ століття у великих містах почали зводити спеціалізовані кінотеатри, розраховані на велику кількість відвідувачів. Вони мали просторі зали, здатні вмістити від 500 до 1200 людей, монументальні фасади та помітні входи. Такі заклади ставали справжніми центрами культурного життя міста, прикладами чого є кінотеатри «Київ», «Жовтень», «Україна», «Лейпциг» у столиці, а також аналогічні споруди в інших містах.
Наприкінці ХХ - на початку ХХІ століття світові тенденції вплинули на типологію кінотеатрів. Великі однозальні будівлі почали поступатися місцем багатозальним кінокомплексам. Вони дозволяли одночасно показувати кілька фільмів і раціональніше використовувати площу. В Україні з'явилися перші мультиплекси, часто розміщені в торгівельно-розважальних центрах.
Сучасне проектування кінотеатрів у світі демонструє перехід від простих ізольованих будівель до багатофункціональних громадських просторів. Тепер кінокомплекси включають зали різного розміру, просторі фойє, кафе, зони для відпочинку, виставкові майданчики та добре продумані комунікації. Особливу увагу приділяють комфорту, безбар’єрності, енергоефективності та гнучкості внутрішніх приміщень.
Серед відомих світових прикладів можна відзначити сучасні кінокомплекси у складі культурних центрів Франції, Німеччини, Великої Британії та Японії, де особлива увага приділяється інтеграції будівлі в міське середовище, створенню відкритих громадських просторів та забезпеченню доступності для всіх категорій населення. 
Однією з характерних рис останнього часу є відмова від традиційних закритих коридорів на користь відкритих атріумів і галерей. Такі рішення допомагають краще орієнтуватися в просторі, створюють візуальні зв’язки між різними зонами і роблять середовище більш дружнім і затишним.
Ще одна важлива тенденція - впровадження універсального дизайну. Сучасні кінокомплекси передбачають безперешкодний доступ для людей з обмеженими можливостями, обладнані ліфтами, спеціальними місцями у залах і пристосованими санвузлами.
Сьогодні архітектура кінотеатрів орієнтується на гармонійну інтеграцію в міське середовище. Кінотеатр вже не просто місце для перегляду фільмів, а важливий громадський об’єкт, який формує активний публічний простір і сприяє розвитку культурного життя району. Тому сучасні кінотеатри все частіше зводять як частину багатофункціональних житлово-громадських комплексів і нових міських центрів.
З урахуванням світового і українського досвіду, можна виділити основні вимоги до сучасного кінотеатру: це ефективність функціонування, доступність, комфорт перебування, наявність просторів для спілкування і відпочинку, а також гармонійна інтеграція у міську структуру. Це особливо важливо для району Телички, який зараз трансформується з промислової зони в сучасний житлово-громадський район Києва.
[bookmark: _heading=h.qlyve2hl05hv]2. ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ
[bookmark: _heading=h.yovjaxwdks7l]2.1 Вимоги до забудови ділянки згідно з ДБН Б.2.2-12:2019, ДБН В.2.2-16:2019 та ДБН В.2.2-40:2018
- Ділянка проєктування повинна бути забезпечена зручними транспортними та пішохідними зв'язками з навколишньою забудовою, об'єктами громадського призначення та мережею громадського транспорту.
- При проєктуванні благоустрою території необхідно забезпечити безбар'єрний доступ до всіх функціональних зон ділянки відповідно до принципів універсального дизайну та вимог доступності для маломобільних груп населення.
- На території слід передбачити під'їзди для пожежно-рятувальної техніки та можливість доступу пожежних підрозділів до всіх фасадів будівлі відповідно до вимог пожежної безпеки.
- Біля головного входу необхідно передбачити упорядковані громадські простори для короткочасного перебування відвідувачів, зони відпочинку та елементи благоустрою.
- На земельній ділянці необхідно передбачити відкриті автостоянки для відвідувачів, у тому числі спеціально виділені місця для транспортних засобів осіб з інвалідністю відповідно до чинних нормативних вимог.
- Господарська зона повинна бути функціонально відокремлена від основних потоків відвідувачів та забезпечена окремим під'їздом для технологічного обслуговування будівлі.
- Озеленення території повинно забезпечувати комфортні умови перебування відвідувачів, формування сприятливого мікроклімату, захист відкритих просторів від перегріву та гармонійну інтеграцію будівлі в навколишнє середовище.
- Планувальна організація ділянки повинна передбачати функціональне зонування території з виділенням громадської, рекреаційної, транспортної та господарської зон.
[bookmark: _heading=h.pt4kafru5zv5]2.2 Вимоги до будівлі згідно з ДБН В.2.2-16:2019, ДБН В.2.2-40:2018 та ДБН В.1.1-7:2016
- Будівля кінокомплексу повинна забезпечувати безпечні та комфортні умови перебування відвідувачів відповідно до вимог, встановлених для культурно-видовищних та дозвіллєвих закладів.
- До складу будівлі необхідно включити глядацькі зали різної місткості, фоє, зону продажу та контролю квитків, приміщення очікування, заклад громадського харчування, санітарно-побутові, адміністративні, технічні та допоміжні приміщення.
- Планувальна структура будівлі повинна забезпечувати зручне орієнтування відвідувачів, логічну навігацію та раціональну організацію потоків глядачів, обслуговуючого персоналу і технологічного забезпечення.
- Усі приміщення громадського користування повинні бути доступними для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
- Для вертикального сполучення поверхів необхідно передбачити ліфти, пристосовані для користування маломобільними групами населення, а також сходові клітини, що забезпечують нормативну евакуацію людей у разі виникнення надзвичайних ситуацій.
- У глядацьких залах слід передбачити спеціально обладнані місця для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, із забезпеченням нормативних показників видимості екрана.
- Евакуаційні шляхи та виходи повинні відповідати вимогам пожежної безпеки та забезпечувати безпечну евакуацію всіх відвідувачів і персоналу будівлі.
- Об'ємно-планувальні рішення глядацьких залів повинні забезпечувати нормативні показники видимості, акустичного комфорту, звукоізоляції між суміжними приміщеннями та належну якість сприйняття аудіовізуальної інформації.
- Глядацькі зали повинні бути обладнані відповідно до вимог щодо акустичного захисту, звукоізоляції та забезпечення нормативних параметрів кінопоказу.
- Конструктивна схема будівлі повинна забезпечувати перекриття глядацьких залів без проміжних опор у межах основного простору залів із застосуванням великопролітних конструкцій.
- Огороджувальні конструкції та оздоблювальні матеріали повинні відповідати вимогам пожежної безпеки, довговічності та експлуатаційної надійності.
- Будівля повинна бути обладнана системами вентиляції, опалення, кондиціонування повітря, водопостачання, водовідведення, електропостачання, а також системами протипожежного захисту та внутрішнього зв'язку.
Архітектурно-планувальні рішення мають забезпечувати ефективне функціонування кінокомплексу як багатозального культурно-дозвіллєвого об'єкта та створювати комфортні умови для перебування відвідувачів.





2.3 Структурові підрозділи кінокомплексу:

1. Приміщення вхідної групи.
2. Глядацька група.
3. Блок громадського харчування.
4. Адміністративно-службовий блок.
5. Санітарно-побутові приміщення.
6. Рекреаційна група.
7. Технологічна група кінозалів.
8. Допоміжно-технічна приміщення.
9. Укриття цивільного захисту.
10.  Генеральний план.


2.4  Експлікація приміщень кінокомплексу:

	Приміщення 1-го поверху

	
	Найменування приміщення
	Фактична площа

	Приміщення вхідної групи

	1
	Тамбур 
	17,5 м2

	2
	Фойє
	572,2 м2

	3
	Тамбур
	17,5 м2

	4
	Сходова клітина
	56,4 м2

	5
	Сходова клітина
	56,4 м2

	6
	Евакуаційна сходово-ліфтова клітина
	61,5 м2

	7
	Евакуаційна сходово-ліфтова клітина
	56,8 м2

	Глядацька група

	10
	Глядацька зала на 100 місць
	175,0 м2

	11
	Глядацька зала на 150 місць
	230,0 м2

	12
	Глядацька зала на 200 місяць
	270,0 м2

	Блок громадського харчування

	13
	Розвантажувальна
	4,0 м2

	14
	Комора 
	5,0 м2

	15
	Комора
	3,5 м2

	16
	Холодильна камера
	3,5 м2

	17
	Роздаточна
	6,6 м2

	18
	Мийна
	3,7 м2

	19
	Робоча зона
	3,7 м2

	20
	Доготовчий цех
	28,1 м2

	21
	Кімната персоналу
	10,8 м2

	22
	С/в персоналу
	2,0 м2

	23
	С/в персоналу
	2,0 м2

	24
	Кафе
	206,4 м2

	Адміністративний блок

	25
	Кабінет директора
	25,6 м2

	26
	Кабінет бухгалтерії
	12,2 м2

	27
	Майстерня
	12,2 м2

	28
	Майстерня
	25,6 м2

	29
	Відкритий простір для працівників
	86,6 м2

	30
	С/в персоналу
	4,0 м2

	31
	С/в персоналу
	4,0 м2

	Санітарно-побутовий блок

	32
	С/в чоловічий
	16,7 м2

	33
	С/в жіночий
	36,3 м2

	34
	С/в МГН
	7,4 м2

	35
	С/в МГН
	6,1 м2

	36
	С/в жіночий
	28,5 м2

	37
	С/в чоловічий
	22,0 м2

	Разом 1-й поверх
	2097,4 м2




	Приміщення 2-го поверху

	
	Найменування приміщення
	Фактична площа

	Рекреаційно-комунікативна група

	1
	Фойє
	842,0 м2

	2
	Евакуаційна сходово-ліфтова клітина
	61,5 м2

	3
	Евакуаційна сходово-ліфтова клітина
	56,8 м2

	4
	Сходова клітина
	56,4 м2

	5
	Сходова клітина
	56,4 м2

	Глядацька група

	6
	Глядацька зала на 150 місць
	175,0 м2

	7
	Глядацька зала на 75 місць
	230,0 м2

	8
	Глядацька зала на 50 місць
	270,0 м2

	Технологічна група кінозалів

	10
	Коридор
	3,6 м2

	11
	Радіовузол
	7,0 м2

	12
	Проекційна
	27,4

	13
	Кімната монтажера
	12,4

	14
	Коридор
	3,6

	15
	Радіовузол
	7,0

	16
	Проекційна
	27,4

	17
	Кімната монтажера
	12,4

	18
	Коридор
	3,6

	19
	Радіовузол
	7,0

	20
	Проекційна
	27,4

	21
	Кімната монтажера
	12,4

	22
	Коридор
	3,6

	23
	Радіовузол
	6,6

	24
	Проекційна
	25,7

	25
	Кімната монтажера
	11,7

	26
	Коридор
	2,8

	27
	Радіовузол
	5,9

	28
	Проекційна
	27,2

	29
	Кімната монтажера
	9,2

	30
	Коридор
	4,0

	31
	Радіовузол
	8,0

	32
	Проекційна
	14,8

	33
	Кімната монтажера
	8,9

	Разом 2-й поверх
	2020,7



	Приміщення -1 поверху

	
	Найменування приміщення
	Фактична площа

	Комунікаційна група

	1
	Евакуаційна сходово-ліфтова клітина
	61,5 м2

	2
	Коридор
	293,2 м2

	3
	Евакуаційна сходово-ліфтова клітина
	56,8 м2

	Приміщення очікування

	4
	Зала укриття
	168,4 м2

	5
	Зала укриття
	215,9 м2

	Санітарно-побутовий блок

	6
	С/в чоловічий
	16,7 м2

	7
	С/в жіночий
	28,5 м2

	8
	С/в МГН
	6,1 м2

	Допоміжні приміщення

	9
	Медпункт
	16,7 м2

	10
	Санітарний пункт
	11,5 м2

	11
	Технічне приміщення
	11,5 м2

	12
	Технічне приміщення
	16,7 м2

	13
	Комора
	6,4 м2




	15
	Комора
	6,4 м2

	16
	Комора
	6,3 м2

	17
	Коридор
	14,6 м2

	18
	Приміщення персоналу
	63,9 м2

	Разом -1 поверх
	1000,1 м2

















	Генеральний план

	
	Найменування зони
	Од.виміру, примітки

	1
	Вхідна площа кінокомплексу 
	4,600 м2

	2
	Рекреаційна зона (паркова територія) 
	1,3 га

	3
	Автостоянка для відвідувачів 
	122 місць (12 з яких МГН)

	4
	Службова автостоянка 
	10 місць

	5
	Пішохідна мережа 
	15,000 м2

	6
	Озеленені території 
	2, 898 м2

	7
	Пожежний проїзд 
	

































3. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

3.1 Містобудівні умови
Кінокомплекс розташований на ділянці попередньо запроєктованого мікрорайону в Голосіївському районі міста Києва, на узбережжі річки Дніпро. Відповідно до вимог щодо забудови прибережних територій усі запроєктовані об’єкти віддалені від берегової лінії на 100 метрів. 
Кліматична зона ІІІ згідно з ДБН В.1.1-27:2021. Клімат помірно-континентальний із характерною сезонною різницею температури середня температура січня становить близько - 6 °С, в липні та  20 + С. Середня річна кількість опадів складає близько 600 мм. У безпосередній близькості до ділянки розташовані житлові комплекси, бізнес-центри, спортивно-оздоровчий комплекс, заклад освіти та головна рекреаційна територія кварталу. Таке розташування забезпечує активне включення кінокомплексу в структуру громадських просторів району. 

3.2 Генеральний план
Кінокомплекс розташований у складі запроєктованого житлового кварталу Голосіївського району Києва, на півострові Теличка. Ділянка площею 3,5 га інтегрована в систему транспортних, пішохідних і рекреаційних зв’язків району та є важливою частиною громадської структури кварталу.
Під час розробки генерального плану враховано містобудівні особливості території. Її положення відносно житлової та громадської забудови, транспортну доступність і потребу у створенні якісного громадського простору для мешканців. Поруч із кінокомплексом розташовані житлові будинки, бізнес-центри, спортивно-оздоровчий комплекс, школа та головна рекреаційна зона району.
Будівлю кінокомплексу розміщено в північно-західній частині ділянки, поблизу основних транспортних під’їздів. Таке рішення забезпечує зручний доступ відвідувачів і дозволяє сформувати перед входом відкритий громадський простір із необхідною кількістю паркомісць.
Планувальна структура території поділяється на кілька функціональних зон: забудови, транспортно-пішохідну, автостоянку та озеленені ділянки. Всі вони поєднані системою пішохідних маршрутів, що забезпечують комфортне й безпечне пересування.
Західніше будівлі розташована відкрита автостоянка, кількість місць у якій відповідає нормативам для культурно-видовищних споруд. Ближче до головного входу передбачені спеціальні місця для автомобілів осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення.
Перед фасадом сформовано вхідну площу, яка виконує функцію збору та розподілу потоків відвідувачів. Вона безпосередньо пов’язана з основними пішохідними маршрутами кварталу й забезпечує зручний доступ до всіх функціональних зон будівлі. Також головна вхідна площа виконує функцію для проведення сезонних фестивалів та ярмарок.
Навколо комплексу запроєктовано пожежний проїзд, що дозволяє рятувальній техніці безперешкодно під’їжджати до будь-якого фасаду. Його параметри відповідають нормам і забезпечують оперативне проведення евакуаційних та рятувальних заходів.
Особливістю розташування є близькість до центральної рекреаційної території кварталу - парку з прогулянковими маршрутами, озелененням та зонами відпочинку. Кінокомплекс органічно доповнює цю систему й виступає ключовим культурно-дозвіллєвим об’єктом району.
Озеленення території виконує декоративну, рекреаційну та санітарно-захисну функції. Уздовж пішохідних шляхів висаджені дерева, кущі, газони та квіткові композиції, що формують комфортний мікроклімат, покращують естетику простору й поєднують забудову з рекреаційними зонами.
Покриття пішохідних маршрутів виконано з тротуарної плитки. Простори перед входом спроєктовані з урахуванням вимог безбар’єрності.
З огляду на розташування ділянки біля Дніпра, усі споруди запроєктовані за межами 100-метрової прибережної захисної смуги, що відповідає природоохоронним вимогам і зберігає рекреаційний потенціал території.
Таким чином, генеральний план формує цілісну систему громадських просторів. 

3.3 Архітектурні рішення
Будівля кінокомплексу - це сучасна громадська споруда культурно-видовищного призначення. Її архітектурно-планувальна структура створена так, щоб максимально відповідати функціональним процесам обслуговування відвідувачів і забезпечувати безпечну евакуацію. Основою композиції є шість глядацьких залів різної місткості, які об’єднані спільним простором галереї-фойє.
Планувальне рішення передбачає чіткий поділ на три основні зони: громадську, адміністративно-службову та допоміжну. Центральним елементом виступає галерея, що проходить уздовж усієї будівлі. Вона виконує роль головного фойє, рекреаційного простору та виставкової зони, де розміщуються афіші, інтерактивні елементи й місця для короткого відпочинку.
На першому поверсі розташовані три зали на 200, 150 та 100 місць. Зали запроєктовані з урахуванням вимог до кінозалів щодо оглядовості, акустичного комфорту, безбар’єрного доступу для відвідувачів МГН. Кожен має окремий вхід із головної галереї, що дозволяє проводити кілька сеансів одночасно без перетину потоків відвідувачів. Перед входами передбачені зони очікування та термінали для контролю електронних квитків.
Адміністративний блок винесено окремо від громадських потоків і має власний службовий вхід із господарської території, окрім основного входу з галереї-фойє кінокомплексу. Тут розташовані кабінети персоналу, кімнати відпочинку, санітарно-побутові та допоміжні приміщення, що забезпечують роботу комплексу.
Кафе знаходиться поруч із головною галереєю та доступне для всіх відвідувачів, навіть незалежно від кіносеансів. Його розташування створює візуальний зв’язок із внутрішнім простором будівлі та додає ще одну рекреаційну зону. Кухня доготовчого типу розроблена таким чином, щоб забезпечити належне зберігання та приготування продукції. Доступ до неї лежить через розвантажувальну і господарський майданчик з окремим під'їздом та виходом для персоналу. Для персоналу кафе також передбачені відпочинкова зона та санітарно-побутова. 
Вертикальні комунікації організовані через чотири сходово-ліфтові вузли, розташовані у протилежних частинах будівлі. Це рішення забезпечує нормативні шляхи евакуації та рівномірний розподіл потоків. У центральній частині комплексу між великими залами розташовані відкриті сходи, простір яких акцентовано вертикальним вітражним склінням. Завдяки перепаду висот між залами воно створює додаткове природне освітлення. Евакуаційні сходові клітини та ліфтові холи розташовані у протилежних частинах будівлі. 
Другий поверх містить ще три зали на 150,  75 та 50 місць. Планування організоване навколо трьох атріумів із другим світлом, що забезпечують візуальний зв’язок між рівнями. Для зручності руху галерею доповнюють чотири містки, які перетинають атріуми та ведуть до залів.
Усі глядацькі зали обладнані місцями для маломобільних груп населення. Доступ до рівнів забезпечують ліфти та безбар’єрні маршрути. На першому та підвальному поверхах є універсальні санітарні вузли для осіб з інвалідністю.
Під будівлею розташоване укриття цивільного захисту, розраховане на відвідувачів і персонал. Воно включає приміщення для перебування людей, санітарні вузли, медичний пункт та адміністративні кімнати. Планування укриття організоване вздовж центрального коридору, що забезпечує швидкий доступ до всіх зон і спрощує евакуацію.
Об’ємно-просторове вирішення будівлі базується на концепції кіноплівки. Шість залів формують три основні архітектурні об’єми, які символізують фрагменти стрічки. Галерея між ними виступає об’єднуючим елементом і уособлює безперервний рух плівки. Атріуми та містки другого поверху підсилюють ритмічність композиції.
Для оздоблення інтер’єрів кінокомплексу використано довговічні та зносостійкі матеріали, які відповідають вимогам громадських будівель з великим потоком відвідувачів. У галереях, фойє та зонах очікування застосовується великоформатний керамограніт. У службових та адміністративних приміщеннях використано комерційні покриття для підлоги, які легко експлуатувати й обслужговувати.
Стіни всередині будівлі оздоблені водоемульсійними фарбами по підготовленій основі, що створює чистий і акуратний вигляд. У санітарно-побутових приміщеннях передбачено облицювання керамічною плиткою на всю висоту зон можливого зволоження. Для зон відпочинку та громадських просторів використано декоративні панелі.
Особливу увагу приділено глядацьким залам. Тут оздоблення спрямоване на забезпечення якісних акустичних характеристик: використано звукопоглинальні стінові та стельові панелі. Темна кольорова гама інтер’єру мінімізує відблиски та покращує сприйняття зображення під час показу фільмів. Підлога залів покрита комерційним ковроліном із покращеними акустичними властивостями, що створює комфортні умови для перегляду.
Фасади будівлі оздоблені сучасними матеріалами: алюмінієвими композитними панелями, склінням та металевими елементами. Їхнє поєднання підкреслює сучасний характер комплексу та підтримує концепцію кіноплівки, закладену в основу архітектурного образу. Великі площини вітражного скління забезпечують візуальний зв’язок внутрішніх просторів із зовнішнім середовищем і наповнюють галереї та фойє природним світлом.

3.4. Конструктивні рішення

Конструктивна схема кінокомплексу запроєктована із застосуванням монолітного залізобетонного каркаса, який забезпечує просторову жорсткість, стійкість та надійність будівлі. Основними несучими елементами є монолітні залізобетонні колони, стіни жорсткості та міжповерхові перекриття.
Підземний рівень будівлі виконується з монолітного залізобетону та використовується як захисна споруда (укриття), розрахована на перебування відвідувачів і персоналу кінокомплексу під час надзвичайних ситуацій. Конструктивні рішення підземної частини забезпечують необхідну міцність та експлуатаційну надійність споруди.
Для перекриття глядацьких залів та галерей застосовано металеві ферми великого прольоту, що дозволяють формувати внутрішні простори без проміжних опор. Використання великопролітних конструкцій створює оптимальні умови для організації глядацьких залів та забезпечення нормативних показників видимості.
Просторова жорсткість будівлі забезпечується спільною роботою монолітного каркаса, перекриттям та вертикальних елементів жорсткості. Фундаменти будівлі прийнято монолітними залізобетонними відповідно до інженерно умов ділянки будівництва.
Зовнішні огороджувальні конструкції виконані з ефективним утепленням відповідно до вимог енергоефективності. Глухі ділянки фасадів оздоблено навісною вентильованою фасадною системою з алюмінієвих композитних панелей білого кольору, а громадські простори розкрито через вітражне скління в алюмінієвому профілі.
Покриття будівлі є суміщеним, утепленим та обладнаним системою внутрішнього водовідведення. 



3.5 Інженерні рішення 
Інженерні рішення кінокомплексу спрямовані на забезпечення комфортних умов перебування відвідувачів, енергоефективності будівлі та безпечної експлуатації всіх функціональних зон.
У будівлі передбачено механічну припливно-витяжну вентиляцію глядацьких залів, фоє, галереї та приміщень громадського призначення. Для підтримання комфортного температурного режиму впродовж року передбачено системи кондиціонування повітря.
Для глядацьких залів передбачено повне затемнення відповідно до вимог кінопоказу.
Водопостачання та водовідведення будівлі здійснюється шляхом підключення до централізованих міських мереж. Для відведення атмосферних опадів із покриття передбачена система внутрішнього водостоку.
Електропостачання кінокомплексу забезпечує роботу проєкційного обладнання, освітлення, інженерних систем та систем безпеки. У будівлі передбачено аварійне та евакуаційне освітлення, пожежну сигналізацію, систему оповіщення про пожежу та засоби внутрішнього зв'язку.
З метою підвищення енергоефективності будівлі застосовуються сучасні теплоізоляційні матеріали огороджувальних конструкцій. Конструкції зовнішніх стін, покриття та світлопрозорих елементів, прийняті відповідно до вимог чинних нормативних документів для кліматичних умов міста Києва.
3.6 Основні техніко-економічні показники
1. Площа ділянки – 3.5 га 
2. Площа забудови – 2260 м2
3. Поверховість – 2 пов. 
4. Загальний будівельний об’єм у т.ч. 
- Вище відмітки 0,00 - 21 600 м3 
5. Загальна площа – 5118,2 м2
 6. Корисна площа – 4480,9 м² 
7. Місткість – 725 чол.
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5. Перелік креслень та ілюстративний матеріал
1. Опорний план
2. Ситуаційний план
3. Генеральний план
4. Формоутворення
5. Візуалізація
6. План -1-го поверху
7. Візуалізація
8. План 2-го поверху
9. Розріз 1-1
10. Фасади у вісях А’-Е’ та 1-9
11. Розрізи 2-2 та 3-3
12. Фасади у вісях К-А та 7-1
13. Візуалізації
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